# BEDIENINGSPANEEL

In dit gedeelte worden de namen en functies van de verschillende onderdelen van het bedieningspaneel beschreven.
×
Aanraakscherm
Op het aanraakscherm worden meldingen en toetsen weergegeven.
Bedien het apparaat door direct op de weergegeven toetsen te tikken.
- AANRAAKTYPEN
×
Aan-indicator
Deze indicator gaat branden als de hoofdschakelaar van het apparaat in de stand '' staat.
Knippert groen als de toets [Aan] niet onmiddellijk wordt ingeschakeld nadat de hoofdschakelaar is ingeschakeld. Knippert groen tijdens de ontvangst van afdrukgegevens.
- DE VOEDING INSCHAKELEN
×
Toets [Aan]
Druk op deze toets om de voeding van het apparaat in of uit te schakelen.
- DE VOEDING INSCHAKELEN
×
Knop/indicator [Spaarstand]
Gebruik deze knop om de modus Timer voor automatisch uitschakelen van het apparaat in te schakelen en energie te besparen.
De toets [Spaarstand] knippert wanneer de modus Timer voor automatisch uitschakelen van het apparaat is ingeschakeld.
- TIMER VOOR AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
×
Toets [Beginscherm]
Gebruik deze toets om het beginscherm weer te geven.
- BEGINSCHERM
Tik op de naam om de details ervan weer te geven.
Toets [Beginscherm]
Raak de toets [Beginscherm] aan met uw vinger.
Als u een pen of ander hulpmiddel gebruikt om de toets aan te raken, werkt de toets mogelijk niet goed.
Sierraden en andere accessoires kunnen storingen veroorzaken.
U kunt de hoek van het aanraakscherm wijzigen. Pas de hoek aan zodat u het scherm optimaal kunt aflezen door het beweegbare deel van het aanraakscherm naar links te duwen.
Terug naar begin