# PAPIER IN EEN PAPIERLADE LADEN

## Overzicht

Papier laden in laden 1 - 4 (wanneer een standaard/papierlade van 1x500/2x500/3x500 vel is geïnstalleerd, Lade 2 wanneer een standaard/papierlade van 500&2000 vel is geïnstalleerd)
Er kan maximaal 500 vel papier van formaat A5R tot A3 (5-1/2" x 8-1/2"R tot 11" x 17") in lade 1 en 4 worden geladen.
Als u een ander type of formaat papier hebt geladen dan de keer ervoor, moet u de instellingen in "Instellingsmodus" controleren. Een onjuiste instelling beïnvloedt de automatische papierselectie. Dit kan ook een afdrukstoring, afdrukken op papier van onjuist formaat of type of vastgelopen papier veroorzaken.
Plaats geen zware voorwerpen op de lade en oefen er geen neerwaartse druk op uit.
Het type en formaat van het papier controleren:
Selecteer in de instellingsmodus [Systeeminstellingen] → [Papierlade-instellingen].

## Bediening

Trek de papierlade naar buiten.
Trek rustig aan de lade totdat deze niet meer verder gaat.
Voor het laden van papier gaat u naar stap 3. Voor het laden van een ander papierformaat gaat u verder met de volgende stap.
Stel de geleideplaten A en B af door de vergrendelingshendels in te knijpen en de geleideplaten naar de juiste afmetingen in lengte en breedte te schuiven voor het te laden papier.
De geleideplaten A en B kunnen worden verschoven. Knijp de vergrendelingshendel in en verschuif de geleideplaat om de platen aan te passen aan het papierformaat.
Plaats het papier in de lade.
Plaats het papier met de afdrukzijde omhoog. De stapel mag niet boven de indicatorlijn uit komen (maximaal 500 vel).
Waaier het papier goed uit voordat u het laadt. Als u het papier niet uitwaaiert, kunnen meerdere vellen tegelijk worden ingevoerd waardoor het apparaat vastloopt.
Duw de papierlade rustig terug in het apparaat.
Druk stevig tegen de lade totdat deze volledig in het apparaat zit.
Terug naar begin