# AUTOMATISCHE KLEURENKALIBRATIE

U kunt de instellingen met betrekking tot de printerfunctie configureren.
Hiermee wordt automatische kleurcorrectie uitgevoerd wanneer de kleur in de kopieën niet goed is.
Het apparaat drukt een testpagina af die vervolgens wordt gescand, waarna de kleur automatisch wordt gecorrigeerd.
Nadat u op de toets [Uitvoeren] hebt getikt en een testpagina is afgedrukt, wordt een melding getoond waarin u wordt gevraagd de automatische kalibratie te starten.
Plaats de testpagina op de glasplaat zoals hieronder is afgebeeld (met de dunne lijn op de rand van de pagina aan de linkerkant).
Plaats (ongeveer 5 vel) kopieerpapier van hetzelfde formaat als de testpagina boven op de testpagina, sluit de automatische documentinvoereenheid en tik op de toets [Uitvoeren].

- Controleer of de registratieaanpassing correct is voordat u de automatische kleurkalibratie uitvoert.
  Voer de modus 'Registratieaanpassing' uit als de registratieaanpassing niet correct is.
- Voer de automatische kleurkalibratie nogmaals uit om de kleur te verbeteren als de kleur na de eerste kleurkalibratie nog steeds niet goed is.

Terug naar begin