# ER IS GEEN GELUID

Als u niet in staat bent een probleem op te lossen met behulp van de oplossingen in deze handleiding, drukt u op de toets [Aan] en zet u de hoofdschakelaar in de stand ''. Wacht ten minste 10 seconden en zet dan de hoofdschakelaar in de stand ''. Nadat de kleur van de Aan-indicator in groen is veranderd, drukt u op de toets [Aan].
Als de achtergrondkleur van de opdrachtstatusweergave in de rechterbovenhoek van het aanraakscherm niet grijs is, mag u de hoofdschakelaar niet uitschakelen en de stekker niet uit het stopcontact halen. Dit zou de harde schijf kunnen beschadigen of kunnen zorgen voor verlies van opgeslagen of ontvangen data.

- Belvolume
- Lijncontrole
- Signaal faxontvangst voltooid
- Signaal faxverzending voltooid
- Foutsignaal faxcommunicatie

Wat u moet controleren | Oplossing
--- | ---
Is het belvolume op [Geen] ingesteld in de instellingsmodus? | Vraag uw beheerder het volume in [Luidsprekerinstellingen] op een ander niveau dan [Geen] in te stellen. Selecteer in de instellingsmodus [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Faxinstellingen] → [Standaardinstellingen] → [Luidsprekerinstellingen].

Terug naar begin