# DE STEMPELCARTRIDGE VERVANGEN

## Overzicht

Als een stempeleenheid (AR-SU1) is geïnstalleerd op de automatische documentinvoereenheid en de stempel licht is geworden, vervangt u de stempelcartridge (AR-SV1).
Verbruiksgoederen
Stempelcartridge (2 in verpakking) AR-SV1

## Bediening

Open de documentinvoerlade.
Verwijder de stempelcartridge.
Installeer een nieuwe stempelcartridge.
Sluit de documentinvoerlade.
Terug naar begin