# VOLGORDE VAN FAXVERZENDING

Tik eerst op het pictogram [Fax] op het beginscherm om de faxmodus in te schakelen.

- DE FAXMODUS SELECTEREN

Plaats het origineel.
Plaats het origineel in de documentinvoerlade van de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.

- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
- GLASPLAAT

Voer het faxnummer van de bestemming in.
Tik op de cijfertoetsen om het nummer van de bestemming rechtstreeks in te voeren of zoek het adresboek of nummer en vraag het op.

- EEN BESTEMMINGSNUMMER INVOEREN MET DE CIJFERTOETSEN
- EEN BESTEMMINGSNUMMER OPHALEN UIT EEN ADRESBOEK
- DE GESELECTEERDE BESTEMMINGEN
- EEN BESTEMMING OPHALEN VIA EEN ZOEKNUMMER
- EEN BESTEMMINGSNUMMER OPHALEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK
- EEN VERZENDLOGBOEK GEBRUIKEN OM OPNIEUW TE VERZENDEN
- VERZENDEN VIA KETTINGKIEZEN

Configureer de scaninstellingen.
Geef het origineelformaat, de belichting, de resolutie, enzovoort op.

- BEELDINSTELLINGEN

Verwijs zo nodig naar de volgende functies voor de instelling.

- ORIGINELEN COLLECTIEF VERZENDEN
- ORIGINELEN SCANNEN

- AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN ORIGINEEL SCANNEN (2-ZIJDIG ORIGINEEL)
- AUTODETECTIE
- HET SCANFORMAAT VAN HET ORIGINEEL IN PAPIERFORMAAT OPGEVEN
- HET SCANFORMAAT VAN HET ORIGINEEL MET GETALSWAARDEN OPGEVEN
- HET VERZENDFORMAAT VAN DE AFBEELDING OPGEVEN
- DE BELICHTING WIJZIGEN
- DE RESOLUTIE WIJZIGEN
- EEN GROOT AANTAL PAGINA'S VERZENDEN(OPDRACHT SAMENSTELLING)
- EEN DUN ORIGINEEL VERZENDEN(LANGZAME SCANMODUS)
- ORIGINELEN VAN VERSCHILLENDE FORMATEN VERZENDEN(ORIGINEEL MET GEMENGDE FORMATEN)
- HET AANTAL VELLEN VAN HET GESCANDE ORIGINEEL CONTROLEREN EN DAN VERZENDEN (AANTAL ORIGINELEN)

Stel overige in.
Gebruik Overige bij het gebruik van scaninstellingen zoals verzending van twee pagina's als een enkele pagina of gelijktijdige verzending van originelen van verschillende formaten.
Verzend het origineel.
Tik op de toets [Start].
- U kunt de voorbeeldafbeelding controleren door op de toets [Voorbeeld] te tikken voordat u op de toets [Start] tikt. Nadat u een origineel hebt gescand door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen.
- Wanner u op de toets [Bestand] of [Snelbestand] tikt in het actiescherm voordat u een fax gaat verzenden, dan kunt u het gescande origineel opslaan als gegevens.

- SNELBESTAND
- BESTAND

Bij plaatsing van het origineel op de glasplaat:

- Als u het origineel op de glasplaat hebt geplaatst, voer dan de volgende stappen uit om een fax te verzenden.

- Als u een fax normaal verzendt (geheugenverzending)
  Herhaal de stappen voor het plaatsen en scannen van elk van de originelen. Als alle originelen zijn gescand, tikt u op de toets [Lezen Klaar]. (Nadat u een origineel hebt gescand door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen. Tik dan op de toets [Start] om het origineel te verzenden.)
- Bij verzending van een fax met de functie Direct verzenden
  Het is bij de functie Direct verzenden niet mogelijk om originelen te scannen die uit meerdere pagina's bestaan. Tik op de toets [Start] om de verzending te starten.

- Bij verzending van een fax met de functie Direct verzenden
  Het is bij de functie Direct verzenden niet mogelijk om meerdere originelen te scannen. Tik op de toets [Start] om de verzending te starten.

Terug naar begin