# BASISSCHERM VAN DE FAXMODUS

## Toets [R]

Wanneer het apparaat is aangesloten op een bedrijfscentrale, dan kunt u de "PBX-instelling" inschakelen om automatisch verbinding te maken met de buitenlijn iedere keer dat u normaal kiest. Wanneer de PBX-instelling is ingeschakeld, wordt de toets [R] weergegeven in het basisscherm. Om een nummer binnen uw bedrijfscentrale te kiezen, raakt u voordat u gaat kiezen de toets [R] aan om de "PBX-instelling" tijdelijk te annuleren.

- Deze instelling kan alleen worden geactiveerd in Duitsland.
- De toets [R] kan worden toegevoegd aan een faxnummer dat is opgeslagen onder een snelkeuzetoets.
- Als u de toets [Luidspreker] aanraakt, wordt de "PBX-instelling" tijdelijk geannuleerd en wordt de toets [R] niet weergegeven.
- Wanneer u de toets [R] aanraakt voordat u gaat kiezen, kan geen F-code (subadres en wachtwoord) worden gebruikt. Ook kunt u geen snelkeuzetoets gebruiken waaronder een F-code (subadres en wachtwoord) is opgeslagen.

Systeeminstellingen (beheerder): PBX-instelling
Hiermee schakelt u de PBX-instelling in.
Terug naar begin