# ONTVANGEN FAXEN DOORSTUREN(FAXGEGEVENS DOORSTUREN)

## Overzicht

Wanneer het apparaat niet kan afdrukken omdat het papier of de inkt op is, kunnen ontvangen faxen worden doorgestuurd naar een ander, eerder opgeslagen faxapparaat.
Deze functie is handig voor het gebruik in een kantoor of andersoortige werkruimte waar met twee of meer telefoonlijnen wordt gewerkt en een tweede faxapparaat op een andere lijn is aangesloten dan het betreffende apparaat.

- Als sommige pagina's van een fax die wordt doorgestuurd al zijn afgedrukt, worden alleen de niet afgedrukte pagina's doorgestuurd.
- Een doorgestuurde fax wordt een faxverzendopdracht. Als verzending niet plaatsvindt omdat de verzending is geannuleerd of er een fout is opgetreden, blijft de fax in het geheugen staan totdat deze kan worden afgedrukt.
- Alle ontvangen faxen worden doorgestuurd. Houd er rekening mee dat ontvangen en in een vertrouwelijk geheugenvak met F-code opgeslagen faxen niet kunnen worden doorgestuurd.

## Bediening

Tik op de toets [Instellingen] in het beginscherm.
Tik op de toets [Systeeminstellingen] en tik op de toets [Faxdata Ontvangen/Doorsturen].
Tik op de toets [Faxinstellingen].
Tik op de toets [Uitvoeren] in [Ontvangen gegevens doorsturen] om met het doorsturen te beginnen.
Als een scherm voor wachtwoordinvoer wordt weergegeven, is de functie "Instelling vasthouden ontvangen afdrukgegevens" ingeschakeld. Voer het wachtwoord in met de cijfertoetsen om het doorsturen te starten.

- EEN FAX MET WACHTWOORDBEVEILIGING AFDRUKKEN (INSTELLING VASTHOUDEN ONTVANGEN AFDRUKGEGEVENS)

Terug naar begin