# EEN EXTRA TELEFOON AANSLUITEN

U kunt een extra telefoon op het apparaat aansluiten.
De telefoon kan worden gebruikt voor telefoongesprekken en om faxontvangst op het apparaat te starten. Sluit de extra telefoon aan zoals hieronder wordt aangegeven. U kunt bijvoorbeeld bellen met de bestaande telefoon, een gesprek met de persoon aan de andere kant van de lijn voeren en vervolgens op de toets [START] drukken om een geplaatst origineel naar die persoon te faxen. U kunt ook op de toets [START] drukken als geen origineel is geplaatst om een fax te ontvangen. Nadat u een extra telefoon hebt aangesloten, configureert u 'Instelling Externe Telefoon' in de instellingsmodus.
Schakel de functie "Automatisch Wijzigen Tel/Fax" in. Dit is handig als de telefoon of fax automatisch worden geselecteerd, afhankelijk van de oproep.
- U kunt geen fax versturen vanaf uw telefoon.
- U kunt een telefoon op uw apparaat aansluiten via een modulaire stekker. Gebruik ook de 2-draads kabel voor de telefoonaansluiting. Wanneer u een ander type kabel gebruikt, werkt de telefoon mogelijk niet goed.
- Bij problemen met het aansluiten van de telefoonkabel neemt u contact op met uw dealer of erkende servicevertegenwoordiger.
Terug naar begin