# EEN ADRES HANDMATIG OPGEVEN

Tik in het basisscherm van een modus op [Tekstvak].
Tik in het basisscherm van Internetfax op [Tekstvak] om het scherm weer te geven waarin u het adrestype wilt selecteren. Tik op de toets [Internetfax] of [Directe SMTP].
Voer het bestemmingsadres in.

- Selecteer in de modus Gegevensinvoer de modus van de bestemming en voer het bestemmingsadres in.
- Voor Scannen naar netwerkmap wordt het scherm voor het invoeren van netwerkmappen weergegeven. Zie 'EEN NETWERKMAP OPGEVEN'.

- Tik op om te schakelen tussen [Aan], [Cc] en [Bcc].
- Selecteer [Bcc] als in de instellingsmodus [Instellingen beeld verzenden] → [Scaninstellingen] → [Scaninstellingen] → [Bcc-instelling] → [Bcc inschakelen] is ingesteld.
- In de modus Internetfax wordt het scherm voor het aanvragen van een ontvangstrapport weergegeven als [Instellingen beeld verzenden] → [Internetfaxinstellingen] → [Scaninstellingen] → [Verzendinstellingen]→'I-Fax Ontvangstrapport Aan/Uit Instelling' is ingeschakeld in [Systeeminstellingen]. Als u een rapport wilt ontvangen, tikt u op de toets [Ja]. In het andere geval tikt u op [Nee]. (Wanneer Directe SMTP wordt gebruikt, vindt geen verzendbevestiging plaats.)

Terug naar begin