# ONTVANGEN FAXEN OPSLAAN OP DE HARDE SCHIJF VAN HET APPARAAT (INKOMENDE ROUTING)

Ontvangen faxen kunnen op de harde schijf van het apparaat worden opgeslagen. Ontvangen faxen kunnen worden weergegeven op de computer.

Stel PDF, TIFF (multi) of TIFF (signaal) in voor de opgeslagen Internetfaxen. U kunt ook via e-mail een kennisgeving ontvangen van opgeslagen ontvangen faxen.
Ontvangen faxen worden in de volgende map opgeslagen:
\\MFP\faxontvangst

- Er kunnen maximaal 500 ontvangen faxen als bestand worden opgeslagen.
- De map "faxontvangst" bevat bestanden van "Instellingen inkomende routing (schijfopslag)".
- Ontvangen gegevens worden opgeslagen in de map die is opgegeven bij "Map opgeven" bij "Instellingen inkomende routing (schijfopslag)" bij "Toepassingsinstellingen". Al geen map is opgegeven, dan wordt automatisch een map aangemaakt en worden de gegevens opgeslagen.
- U kunt de bestandsnaam voor ontvangen gegevens instellen bij "Bestandsnaam instellen" bij "Instellingen inkomende routing (schijfopslag)" bij "Toepassingsinstellingen".

Ontvangen faxen opslaan op de harde schijf
Klik op [Instellingen voor NAS/openbare mappen] bij "Netwerkinstellingen". (Beheerdersrechten zijn vereist.)
Selecteer [Geldig] bij "faxontvangst:Gebruik van opslag" en klik op de knop [Opslaan].
Instellingen voor het opslaan van ontvangen faxen op de harde schijf
Klik in de Instellingsmodus op [Toepassingsinstellingen] → [Instellingen inkomende routing (schijfopslag)]. (Beheerdersrechten zijn vereist.)
- De gegevens die kunnen worden opgeslagen zijn ontvangen faxen en ontvangen internetfaxen. Faxen die zijn ontvangen via vertrouwelijke ontvangst en navraagontvangst kunnen niet worden opgeslagen.
- Faxen die vanwege de beperking van het aantal bestanden of om een andere reden niet kunnen worden opgeslagen, worden, afhankelijk van de instelling, afgedrukt of opgeslagen in de foutbox van inkomende routing.
Terug naar begin