# HET PAPIER LOOPT VAST

Wat u moet controleren | Oplossing
--- | ---
Zit er een afgescheurd stuk papier vast in het apparaat? | Zorg dat alle papier wordt verwijderd. - VASTGELOPEN PAPIER VERWIJDEREN
Zit er te veel papier in de lade? | Zorg dat de stapel papier in de lade niet boven de indicatorlijn uitkomt.
Worden meerdere vellen papier tegelijk ingevoerd? | Waaier het papier goed uit voordat u het laadt.
Gebruikt u papier dat niet aan de specificaties voldoet? | Gebruik door SHARP aanbevolen papier. Het gebruik van papier voor andere modellen of speciaal papier dat niet wordt aanbevolen kan leiden tot vastlopen, kreuken of vlekken. - 'VERBRUIKSGOEDEREN' in de 'Verkorte installatiehandleiding' Zie 'GESCHIKTE PAPIERTYPEN' voor papier dat niet is toegestaan of aanbevolen.
Is het papier in de lade vochtig? | Als u het papier in een lade langere tijd niet gebruikt, moet u het uit de lade verwijderen en in een zak op een donkere, droge plaats bewaren.
Zijn de geleiders van de doorvoerlade afgesteld op de breedte van het papier? | Stel de geleiders van de doorvoerlade af op de breedte van het papier.
Is het verlengstuk van de doorvoerlade uitgetrokken? | Wanneer u papier van een groot formaat laadt, moet u het verlengstuk uittrekken.
Is de aanvoerrol van de doorvoerlade vuil? | Reinig het oppervlak van de aanvoerrol van de doorvoerlade. - HET OPPERVLAK VAN DE DOORVOERROL REINIGEN
Is het papierformaat A5 (5-1/2" x 8-1/2") geladen? | Laad papier van het formaat A5 (5-1/2" x 8-1/2") in de horizontale richting (A5R (5-1/2" x 8-1/2"R)).
Is het papierformaat opgegeven? | Als u een afwijkend formaat gebruikt, moet u zorgen dat u het papierformaat instelt. Als het formaat van het papier in de lade is gewijzigd, moet u de instelling voor het papierformaat controleren. Selecteer in de instellingsmodus [Papierlade-Instellingen] → [Laderegistratie].
Hebt u papier in de doorvoerlade geplaatst? | Verwijder bij het toevoegen van papier eventueel resterend papier uit de handinvoerlade, combineer het met het toe te voegen papier en plaats het papier als één stapel terug. Als u papier toevoegt zonder dit te combineren met het resterende papier, kan het apparaat vastlopen.

Terug naar begin