# LADE-INSTELLINGEN

In dit gedeelte worden instellingen voor de papierlade en het papiertype beschreven.
Deze instellingen bepalen het papiertype, het papierformaat en functies die voor elke papierlade zijn toegestaan.
Als op de toets [Lade-instellingen] wordt getikt, wordt een lijst weergegeven met de laden en huidige instellingen.
Automatisch laden schakelen
Als het papier in een lade opraakt tijdens het afdrukken, bepaalt dit of een andere lade met hetzelfde papierformaat en hetzelfde papiertype automatisch wordt geselecteerd en het afdrukken doorgaat.
Instellingen van elke lade
Als op de toets [Wijzigen] wordt getikt, wordt het bijbehorende instellingenscherm weergegeven.
De volgende instellingen kunnen worden geconfigureerd.

Item | Beschrijving
--- | ---
Type | Selecteer een type papier dat in de lade moet worden geladen. De papiertypen die kunnen worden geselecteerd, verschillen per papierlade. Zie 'Lade-instellingen' voor meer informatie. Zie 'PAPIERTYPEREGISTRATIE' om het gebruikerstype in te stellen.
Formaat | Selecteer het gewenste papierformaat in de lijst. De papierformaten die kunnen worden geselecteerd, verschillen per lade. De keuze aan formaten wordt mogelijk ook beperkt door het hierboven geselecteerde papiertype. Zie 'Lade-instellingen' voor meer informatie. Als het gewenste formaat niet in de lijst staat, selecteert u [Aangepast Formaat] en voert u het formaat rechtstreeks in (alleen voor de doorvoerlade). Zie 'Lade-instellingen' voor meer informatie.
Bezig met invoeren van goedgekeurde opdracht | Selecteer de modi die kunnen worden gebruikt. Als u een bepaalde functie niet wilt laten gebruiken voor de geselecteerde lade, schakelt u deze uit. Als 'Type' geen normaal, gerecycled of gekleurd papier, of een gebruikerstype is, kunnen [Fax] en [Internetfax] niet worden geselecteerd.

- Als het hier opgegeven papierformaat afwijkt van het papierformaat in de lade, kunnen problemen of een papierstoring optreden tijdens het afdrukken.
  Zie 'VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT' om het papierformaat in een lade te wijzigen.
- Papiereigenschappen zoals 'Vaste zijde van papier' worden automatisch ingesteld als het papiertype wordt geselecteerd. De papierlade-eigenschappen kunnen in dit scherm niet worden gewijzigd.
- Als in de instellingsmodus [Systeeminstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Lade-instelling uitschakelen] is geselecteerd, kunnen de lade-instellingen (behalve voor de doorvoerlade) niet worden geconfigureerd.

Lade-instellingen

Papierlade | Papiertype | Formaat
--- | --- | ---
Lade 1 | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, gebruikerstype | Auto-AB (A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13")), Auto-Inch (11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R), 8-1/2"x13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 343 mm (8-1/2"x13-1/2"), 5-1/2"x8-1/2"R, A5R, 8K, 16K, 16KR
Lade 2
Lade 3 (wanneer een standaard/papierlade van 1x500 of een standaard/papierlade van 2x500 vel is geïnstalleerd)
Lade 4 (wanneer een standaard/papierlade van 2x500 vel is geïnstalleerd)
Lade 3 (wanneer een standaard/papierlade van HV2000 vel is geïnstalleerd) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, gebruikerstype | A4, 8-1/2"x11"
Lade 4 (wanneer een standaard/papierlade van 500&2000 vel is geïnstalleerd) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, gebruikerstype | A4, 8-1/2"x11"
Lade 5 (wanneer een lade met grote capaciteit is geïnstalleerd) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, gebruikerstype | A4, 8-1/2" x 11"
Doorvoerlade | In aanvulling op de papiertypen van lade 1 t/m 4, zwaar papier 2*1, Zwaar papier 3*1, dun papier, glanspapier | Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") *2, 216mm x 340mm (8-1/2" x 13-2/5") *2, 216mm x 343mm (8-1/2" x 13-1/2") *2, Briefkaart), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" *2, 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm) *2, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5), Formaat invoeren-AB (X=140 mm tot 432 mm, Y=90 mm tot 297 mm), Formaat invoeren-Inch (X=5-1/2" tot 17", Y=3-5/8" tot 11-5/8"), 8K, 16K, 16KR, Aangepast 1, Aangepast 2, Aangepast 3
Etiketten | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R)
Transparanten | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R)
Tabpapier | Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2" x 11")
Envelop | Com-10, Monarch, DL, C5, formulier 3, formulier 4, internationaal formulier 2, internationaal formulier 4, vierkant formulier 2, vierkant formulier 3

*1
  Zwaar papier 1: 106 g/m2 tot 220 g/m2 (binding 28 lbs. tot 110 lbs.) zwaar papier
  Zwaar papier 2: 221 g/m2 tot 256 g/m2 (binding 110 lbs. tot 140 lbs. index) zwaar papier
  Zwaar papier 3: 257 g/m2 tot 300 g/m2 (140 lbs. index tot 110 lbs. cover) zwaar papier
*2
  Het automatisch gedetecteerde formaat wordt ingesteld in 'Selecteer verg. afmetingen voor autodet.' in het instellingenscherm van de doorvoerlade (zie hieronder).

Selecteer verg. afmetingen voor autodet.
'Selecteer verg. afmetingen voor autodet.' in het instellingenscherm van de doorvoerlade wordt gebruikt om het automatisch gedetecteerde papierformaat te selecteren uit vergelijkbare formaten tijdens de detectie.
Selecteer een van twee formaten wanneer 'Auto-Inch' is ingesteld. Selecteer een van drie formaten wanneer "Auto-AB" is ingesteld.
Wanneer papier van hetzelfde formaat als een van de papierformaten in de instellingen in de doorvoerlade wordt geplaatst, wordt het formaat dat in de instellingen is geselecteerd automatisch gedetecteerd.

Auto-AB | 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")
Auto-Inch | 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm)

Terug naar begin