# BEWERKINGEN DIE GELIJK ZIJN VOOR ALLE MODI

## ZADELSTEEK-AFWERKINGSEENHEID (GROTE STAPELEENHEID)

Deze eenheid omvat de staffelfunctie waarmee gesorteerd papier wordt uitgevoerd en waarbij elke set papier wordt verschoven, de nietsorteerfunctie waarmee elke set afdrukken wordt geniet, de zadelsteekfunctie waarmee het midden van de vellen automatisch wordt geniet en de vellen doormidden worden gevouwen en de papiervouwfunctie waarmee papier doormidden wordt gevouwen.
Als u afgedrukt papier wilt perforeren, installeert u een optionele perforatiemodule.

- Functienamen
- Verbruiksgoederen
- Onderhoud van de zadelsteek-afwerkingseenheid (grote stapeleenheid)

Functienamen
×
Nietverzamelaar
Hiermee wordt papier tijdelijk gestapeld om te worden geniet.
×
Uitvoerlade (bovenste lade, onderste lade)
Geniete en gestaffelde uitvoer wordt naar deze lade uitgevoerd.
De lade is uitschuifbaar. Trek de lade uit voor afdrukken op papier van een groot formaat (formaten A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" en 8-1/2" x 13").
×
Geleider van de zadelsteeklade
Hiermee wordt de uitvoer goed naar de lade geleid. Vóór het afdrukken moet u de geleider van de zadelsteeklade in de juiste stand zetten voor het papierformaat dat u gebruikt.
×
Zadelsteeklade
Uitvoer met zadelsteek wordt naar deze lade uitgevoerd.
×
Bovenklep
Open deze klep om vastgelopen papier te verwijderen.
×
Voorklep
Open deze klep om de nietcartridge te vervangen of vastgelopen nietjes te verwijderen.
Tik op de naam om de details ervan weer te geven.

- Er is een papierdoorgave-eenheid en een standaard/papierlade van 1x500/2x500/2000 vereist voor de installatie van een zadelsteek-afwerkingseenheid (grote stapeleenheid).
- Plaats geen zware voorwerpen op de zadelsteek-afwerkingseenheid (grote stapeleenheid) en oefen er geen neerwaartse druk op uit.
- Wees voorzichtig bij het inschakelen van de voeding en terwijl het apparaat afdrukt, aangezien de lade op en neer kan bewegen.
- Een zadelsteek-afwerkingseenheid (grote stapeleenheid) kan niet tegelijk worden geïnstalleerd met een finisher, finisher (grote stapeleenheid) of zadelsteek-afwerkingseenheid.

Verbruiksgoederen
Voor de zadelsteek-afwerkingseenheid (grote stapeleenheid) is de volgende nietcartridge vereist:
Afwerkingseenheid
Nietcartridge (ca. 5000 nietjes per nietcartridge x drie cartridges) AR-SC2
Zadelsteek-afwerkingseenheid
Nietcartridge (ca. 2000 nietjes per nietcartridge x drie cartridges) AR-SC3
Onderhoud van de zadelsteek-afwerkingseenheid (grote stapeleenheid)
Wanneer de nietcartridge geen nietjes meer heeft, wordt een bericht weergegeven op het bedieningspaneel. Volg de bedieningsprocedure om de nietcartridge te vervangen.

## ZADELSTEEK-AFWERKINGSEENHEID (GROTE STAPELEENHEID)

De nietcartridge vervangen (afwerkingseenheid)
De nietcartridge vervangen (zadelsteek-afwerkingseenheid)
De nietcartridge vervangen (afwerkingseenheid)
< 7 stappen in totaal >
Open de voorklep.
Knijp de groene delen van het nietjesmagazijn in en trek het magazijn vervolgens omhoog en naar buiten.
Verwijder de lege nietcartridge.
Druk de ontgrendelingsknop in om de klep van het nietjesmagazijn los te maken en verwijder vervolgens de nietcartridge.

Wanneer er nog nietjes aanwezig zijn, kan de nietcartridge niet worden verwijderd.

Plaats een nieuwe nietcartridge in het nietjesmagazijn.
Duw de nietcartridge naar binnen totdat deze vastklikt.

Verwijder de afdichting pas van de cartridge wanneer de cartridge in het magazijn is geplaatst.

Trek de afdichting die de nietjes op hun plaats houdt naar buiten.
Duw het nietjesmagazijn stevig terug naar binnen.
Duw het nietjesmagazijn naar binnen totdat het vastklikt.
Sluit de voorklep.
Maak een proefafdruk met de nietsorteerfunctie en controleer of het nieten goed verloopt.
De nietcartridge vervangen (zadelsteek-afwerkingseenheid)
Verwijder alle uitvoer uit de uitvoerlade van de zadelsteek-afwerkingseenheid (grote stapeleenheid) voordat u met deze procedure begint. Plaats verwijderde uitvoer niet terug in de uitvoerlade.
< 8 stappen in totaal >
Open de voorklep.
Pak de hendel van de zadelsteek-afwerkingseenheid en trek die langzaam zo ver mogelijk naar buiten.
Trek de nieteenheid in de zadelsteek-afwerkingseenheid naar buiten en draai de eenheid vervolgens naar boven.
Pak de linker- en rechterzijde van de lege nietcartridges vast en verwijder ze.
Plaats nieuwe nietcartridges.
Breng beide nietcartridges weer aan.
Verwijder de klep van elke nietcartridge en installeer vervolgens de cartridge.
Trek de nieteenheid van de zadelsteek-afwerkingseenheid naar voren en draai de eenheid vervolgens terug in de oorspronkelijke stand.
Duw de zadelsteek-afwerkingseenheid naar binnen.
Sluit de voorklep van de zadelsteek-afwerkingseenheid.
Maak als test een afdruk of kopie met de zadelsteekfunctie en kijk of het nieten goed verloopt.
Terug naar begin