# BEVEILIGINGSINSTELLINGEN

Hieronder volgt een lijst van items in de instellingsmodus met de fabrieksinstellingen en beperkingen voor elk item.
Afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de geïnstalleerde randapparatuur zijn sommige instellingen mogelijk niet beschikbaar.
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Beveiligingsinstellingen
| Wachtwoord wijzigen
| - | Nee | Ja
| Poortbeheer
| Nee | Ja
| Serverpoort
| Nee | Ja
| HTTP
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Poortnummer
| 80 | Nee | Ja
| HTTPS
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Poortnummer
| 443 | Nee | Ja
| FTP afdrukken
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Poortnummer
| 21 | Nee | Ja
| RAW-afdruk
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Poortnummer
| 9100 | Nee | Ja
| LPD
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Poortnummer
| 515 | Nee | Ja
| IPP
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Poortnummer
| 631 | Nee | Ja
| IPP-SSL
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Poortnummer
| 443 | Nee | Ja
| Tandemuitvoer ontvangen
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Poortnummer
| 50001 | Nee | Ja
| PC-scan
| Inschakelen | Nee | Ja
| Poortnummer
| 52000 | Nee | Ja
| Extern bedieningspaneel
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Poortnummer
| 5900 | Nee | Ja
| SNMPD
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Poortnummer
| 161 | Nee | Ja
| Telnet
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| NBT/WINS
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| JCP
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| RARP
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| SMTP
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| WSD
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| USB-apparaatuitbreiding*1
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Sharp OSA (uitbreidingsplatform)
| Nee | Ja
| HTTP
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Poortnummer
| 10080 | Nee | Ja
| HTTPS
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Poortnummer
| 10443 | Nee | Ja
| Clientpoort
| Nee | Ja
| HTTP
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| HTTPS
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| FTP
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| FTPS
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| SMTP
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| SMTP-SSL
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| POP3
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| POP3-SSL
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| SNMP-TRAP
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Poortnummer
| 162 | Nee | Ja
| Melding bij einde opdracht
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| LDAP
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| LDAP-SSL
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| SMB/WINS
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| SNTP
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| mDNS
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Tandemuitvoer verzenden
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Gegevensback-up (verzenden)
| Inschakelen*5 | Nee | Ja
| Filterinstelling
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Filterinstellingen IP-adres
| Nee | Ja
| Filtermodus
| Toegestaan | Nee | Ja
| Filter adressen 1 t/m 4
| Nee | Ja
| Begin-IP-adres
| 0.0.0.0 | Nee | Ja
| Eind-IP-adres
| 0.0.0.0 | Nee | Ja
| Filterinstellingen MAC-adres
| Nee | Ja
| Filter adressen 1 t/m 10
| 0 | Nee | Ja
| SSL-instellingen
| Nee | Ja
| Serverpoort
| Nee | Ja
| HTTPS
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| IPP-SSL
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| HTTP omleiden naar HTTPS bij toegang tot webpagina op apparaat
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Clientpoort
| Nee | Ja
| HTTPS
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| FTPS
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| SMTP-SSL
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| POP3-SSL
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| LDAP-SSL
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Encryptieniveau
| Laag | Nee | Ja
| Certificaatgegevens
| - | Nee | Ja
| IEEE802.1X-instelling
| Nee | Ja
| IEEE802.1X-authenticatie
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| EAP-authenticatiemethode
| EAP-TLS | Nee | Ja
| EAP-gebruikersnaam
| - | Nee | Ja
| Wachtwoord
| - | Nee | Ja
| Serverauthenticatie
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| EAP-time-out
| 10 seconden | Nee | Ja
| Aantal EAP-pogingen
| 3 maal | Nee | Ja
| Certificaatgegevens
| - | Nee | Ja
| Instellingen gegevens wissen*2
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Vergrendeling op bewerking bestand/map verwijderen*2
| - | Nee | Ja
| IPsec-instellingen
|  | Nee
| IPsec
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| IKEv1-instellingen
|  | Nee
| Vooraf gedeelde sleutel
| - | Nee | Ja
| SA-levensduur (tijd)
| 28800 seconden | Nee | Ja
| SA-levensduur (grootte)
| 28.800 kB (10 mm (1/2")) | Nee | Ja
| IKE-levensduur
| 30 seconden | Nee | Ja
| IPsec-regels
| - | Nee | Ja
| Verborgen patroon afdrukken
| Nee | Ja
| Standaardinstellingen
| Instelling Verborgen patroon afdrukken
| Standaard | Nee | Ja
| Afdrukkleur
| Zwart | Nee | Ja
| Belichting
| Standaard | Nee | Ja
| Tekengrootte
| 48 punten | Nee | Ja
| Hoek
| 0 gr. | Nee | Ja
| Tekenstijl
| Standaard | Nee | Ja
| Camouflagepatroon
| Patroon 1 | Nee | Ja
| Afdrukmethode
| Nadruk op tekens. | Nee | Ja
| Instelling afdrukinhoud
| Nee | Ja
| Voorkeurswoord
| Ingeschakeld, NIET KOPIËREN | Nee | Ja
| Voorkeurstekst
| AAN | Nee | Ja
| Serienummer
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Opdracht-ID account
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Gebruikersnaam/-nummer
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Bedieningsnr.
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Datum/tijd
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Directe invoer uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Contrast
| Nee | Ja
| Zwart
| 5 | Nee | Ja
| Magenta
| 5 | Nee | Ja
| Cyaan
| 5 | Nee | Ja
| Aangepaste tekst registreren
| - | Nee | Ja
| Traceergegevensafdruk
| - | Nee | Ja
| Instelling traceergegevensafdruk
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Afdrukinformatie
| Nee | Ja
| Serienummer
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Tekst
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Opdracht-ID account
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Gebruikersnaam/-nummer
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Datum/tijd
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Afdrukkleur selecteren
| Zwart | Nee | Ja
| Afdrukpositie
| Nee | Ja
| Verticale positie
| Nee | Ja
| Bovenkant van papier afdrukken
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Onderkant van papier afdrukken
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Horizontale positie
| Nee | Ja
| Linkerkant van papier afdrukken
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Rechterkant van papier afdrukken
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Selecteer de opdracht die u wilt afdrukken
| Nee | Ja
| Kopiëren
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Printer
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Afdrukken (documentarchivering)
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Internetfax ontvangen*3
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Fax ontvangen*4
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Afdrukken weergeven
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Privé-gegevens/gegevens in apparaat initialiseren
| - | Nee | Ja

*1 Wordt weergegeven als de productcode van de applicatiecommunicatiemodule of externe accountmodule is ingeschakeld.
*2 Wordt weergegeven als de gegevensbeveiligingskit is ingeschakeld
*3 Wordt weergegeven als de internetfaxfunctie is ingeschakeld.
*4 Wordt weergegeven als de faxfunctie is ingeschakeld.

*5 Uitgeschakeld als de gegevensbeveiligingskit is geïnstalleerd

Terug naar begin