# DE STEMPELCARTRIDGE VERVANGEN

## Overzicht

Als een stempeleenheid (AR-SU1) is geïnstalleerd op de automatische documentinvoereenheid en de stempel licht is geworden, vervangt u de stempelcartridge (AR-SV1).
Verbruiksgoederen
Stempelcartridge (2 in verpakking) AR-SV1

## Bediening

### Als u de MX-4140N/MX-5140N gebruikt

Open de automatische documentinvoereenheid.
Open de houders op de automatische documentinvoereenheid die de drukplaat voor originelen vasthouden.
Open de houders (twee) links en rechts.
Pak de tab van de stempeleenheid vast en trek de eenheid eruit.
Verwijder de stempelcartridge (A).
Installeer een nieuwe stempelcartridge.
Duw de stempeleenheid terug op zijn plaats.
Duw de stempeleenheid naar binnen totdat deze vastklikt.
Plaats de drukplaat voor originelen terug.
Duw de houders naar binnen totdat deze vastklikken.
Sluit de automatische documentinvoereenheid.

### Als u de MX-4141N/MX-5141N gebruikt

Open de automatische documentinvoereenheid.
Verwijder de aandrukplaat van de automatische documentinvoereenheid.
Verwijder de plaat voorzichtig. Leg de verwijderde plaat met de bevestigde zijde omhoog op de glasplaat.
Pak de tab van de stempeleenheid vast en trek de eenheid eruit.
Verwijder de stempelcartridge (A).
Installeer een nieuwe stempelcartridge.
Duw de stempeleenheid terug op zijn plaats.
Duw de stempeleenheid naar binnen totdat deze vastklikt.
Sluit de automatische documentinvoereenheid om de aandrukplaat te bevestigen.
Als de automatische documentinvoereenheid is gesloten, wordt de aandrukplaat op de glasplaat bevestigd op de automatische documentinvoereenheid.
Controleer of de aandrukplaat goed is bevestigd op de automatische documentinvoereenheid en sluit de automatische documentinvoereenheid.
Als de aandrukplaat niet goed is bevestigd, verwijdert u de plaat en sluit u de automatische documentinvoereenheid opnieuw om de plaat goed te bevestigen.
Terug naar begin