# EEN NETWERKSCANNERMODUS SELECTEREN

U kunt de netwerkscannermodus als volgt selecteren in het beginscherm of vanuit een bedieningsmodus:

## Bediening

### Schakelen tussen modi vanaf het beginscherm

1. #### Tik op het pictogram van de netwerkscannermodus

   Tik op [E-mail], [FTP/Bureaublad], [Netwerkmap] of [Internetfax].
   Het beginscherm van de geselecteerde modus wordt weergegeven.

### Schakelen tussen modi vanuit een modus

1. #### Tik op de modusweergave.

2. #### Tik op [Beeld verzenden]

   Standaard wordt naar het scherm van de faxmodus geschakeld.

   ###### Het scherm instellen dat als beginscherm wordt weergegeven wanneer op de toets [Beeld verzenden] wordt getikt:

   In de "Instellingsmodus (beheerder)" selecteert u → [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Bedieningsinstellingen] → [Standaardinstellingen] → [Standaardweergave-instellingen].

3. #### Tik op het pictogram en dan op [E-mail], [FTP/Bureaublad], [Netwerkmap] of [Internetfax]

   Het beginscherm van de geselecteerde modus wordt weergegeven.
   Als u in de "Instellingsmodus" [Systeeminstellingen] → [Instell. afbeelding verzenden] → [Faxinstellingen] → [Standaardinstellingen] → [Standaardselectie adresboek] selecteert en het selectievakje [Hogere prioriteit wordt gegeven aan de weergave van adresboek.] is ingesteld op , wordt het Adresboek in de geselecteerde modus weergegeven.

Terug naar begin