# GEGEVENS VERZENDEN TIJDENS HET KOPIËREN

## Overzicht

Met deze functie kunt u tijdens het kopiëren een fax verzenden, een e-mail met een afbeelding als bijlage verzenden of gegevens in de netwerkmap opslaan.
U moet de bestemming vooraf in het adresboek opslaan.

- ADRESSEN OPSLAAN VIA DIRECTE INVOER
- ADRESSEN OPSLAAN VIA GLOBAAL ADRES ZOEKEN

De fax- en beeldoverdracht begint na het kopiëren en voor de overdracht worden dezelfde instellingen gebruikt als voor de kopie.
Sommige functies kunnen echter niet dezelfde resultaten bieden als de kopie.

## Bediening

Tik op de toets [Verzenden en afdrukken] in het actiescherm.
Selecteer een ontvanger in het adresboek.

- ADRESBOEKSCHERM

Nadat u de ontvanger hebt geselecteerd, tikt u op de toets [Adres invoeren].
U kunt het aanraaktoetsenbord niet gebruiken om een adres in te voeren. Als u de ontvanger niet kunt vinden in het adresboek, voert u het adres in het adresboek in.

- ADRESSEN OPSLAAN VIA DIRECTE INVOER
- ADRESSEN OPSLAAN VIA GLOBAAL ADRES ZOEKEN

Plaats het origineel.
Plaats het origineel in de documentinvoerlade van de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.

- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
- GLASPLAAT

Stel elke kopieerinstelling naar wens in.
Deze kopieerinstellingen worden gebruikt voor faxverzending. Afhankelijk van de functie zijn enkele instellingen mogelijk niet beschikbaar.
U kunt een voorbeeld van het gescande origineel bekijken door op de toets [Voorbeeld] te tikken.
Tik op de toets [Starten kleur] of [Starten zwart/wit].
Na het kopiëren begint het verzenden.
Na het kopiëren kunt u niet meer vóór het verzenden de instellingen controleren.
Terug naar begin