# INSTELLINGEN VOOR E-MAIL AFDRUKKEN

Wanneer een e-mailbericht wordt verzonden naar het adres van dit apparaat, wordt een bij dit bericht gevoegd bestand afgedrukt.

Item | Beschrijving
--- | ---
E-mail afdrukken | Selecteer deze optie om E-mail afdrukken te gebruiken.
POP3-server | Voer de hostnaam of het IP-adres van de POP3-server in.
Poortnummer | Voer het poortnummer van de POP3-server in. De standaardinstelling is poort 110.
POP-authenticatie | Het authenticatieprotocol (inclusief APOP) wordt gebruikt voor authenticatie van de POP3-server.
Gebruikersnaam | Voer de gebruikersnaam in. De speciale gebruikersaccount is vereist voor e-mail afdrukken.
Wachtwoord | Voer het wachtwoord in. U kunt het wachtwoord wijzigen door [Wachtwoord wijzigen] te selecteren en het nieuwe wachtwoord in het tekstvak in te voeren.
Interval controleren | Voer het navraaginterval voor de POP3-server in. De standaardinstelling is vijf minuten.
SSL inschakelen | Als deze optie is ingesteld op , wordt de POP over SSL-communicatie of de POP over TLS-communicatie via de opdracht STLS ingeschakeld. De server moet de POP over SSL-communicatie of de opdracht STLS wel ondersteunen. U kunt POP over SSL-communicatie toestaan door 'Poortnummer' in te stellen op het poortnummer van de POP over SSL-communicatie. U kunt POP over TLS-communicatie toestaan door 'Poortnummer' in te stellen op hetzelfde poortnummer als voor de normale POP3-communicatie.
Verbindingstest | Tik op de knop [Uitvoeren:] om de verbinding met de POP3-server te testen.

Terug naar begin