# REGISTRATIE AANGEPAST FORMAAT (DOORVOERLADE)

In dit gedeelte worden instellingen voor de papierlade en het papiertype beschreven.
Als u vaak een niet-standaard papierformaat in de doorvoerlade gebruikt, kunt u dit papierformaat vooraf registreren.
Wanneer u het papierformaat registreert, hoeft u het formaat niet telkens in te stellen wanneer u het gebruikt.
Er kunnen tot drie papierformaten worden geregistreerd.
Tik op de toets ([Aangepast 1] t/m [Aangepast 7]) waarin u een papierformaat wilt registreren of wijzigen. Het registratiescherm wordt weergegeven.
Selecteer of u het formaat in mm ('Formaat invoeren-AB') of inch ('Formaat invoeren-Inch') wilt invoeren en stel de X- en Y-afmetingen van het papier in.
Formaat invoeren-AB
De X-richting kan worden ingesteld tussen 140 mm en 432 mm. De fabrieksinstelling is 420 mm.
De Y-richting kan worden ingesteld tussen 90 mm en 297 mm. De fabrieksinstelling is 297 mm.
Formaat invoeren-Inch
De X-richting kan worden ingesteld tussen 5-1/2" en 17". De fabrieksinstelling is 17".
De Y-richting kan worden ingesteld tussen 3-5/8" en 11-5/8". De fabrieksinstelling is 11".
Terug naar begin