# INSTELLINGEN VOOR DRAADLOOS

Geeft draadloze toegang tot het netwerk.
Wanneer u op de knop [Indienen] klikt, worden de instellingen opgeslagen.
Instellingen voor draadloos
Hiermee schakelt u het draadloze netwerk in en uit en geeft u de status van het draadloze netwerk weer.
Omschakelen verbindingstype
Schakelt tussen de infrastructuurmodus en de toegangspuntmodus voor overeenstemming met de gebruikte draadloze netwerkomgeving.
Huidige Waarde
Hiermee geeft u de instellingen weer, zoals de SSID en het beveiligingstype van het draadloze netwerk. Als het draadloze netwerk is uitgeschakeld, wordt '--' weergegeven.
Huidige status draadloos
Hiermee geeft u de ontvangstniveaus (max. 100) van het draadloze netwerk en de IP-adressen weer.
Scherm voor draadloze instellingen weergeven
Klik op de knop [Setup].
In het scherm Instellingen voor draadloos kunt u de SSID, het beveiligingstype, de versleuteling en de beveiligingscode voor het draadloze netwerk instellen.
Draadloze instellingen initialiseren
Klik op de knop [Initialiseren].
De instellingen voor de SSID, het beveiligingstype, de versleuteling en de beveiligingscode worden geïnitialiseerd.
Venster voor draadloze instellingen(Access Point Mode)
Als u op de knop [Instellingen] klikt terwijl [Omschakelen verbindingstype] is ingesteld op [Bedraad+Draadloos (Access Point Mode)] of [Alleen bekabeld], dan wordt het scherm Instellingen voor draadloos (Access Point Mode) weergegeven.
Configureer hier de SSID, het beveiligingstype, de versleuteling en de beveiligingscode voor het draadloze netwerk.
Wanneer u op de knop [Indienen] klikt, worden de instellingen opgeslagen.
SSID
Voer een SSID in van maximaal 32 tekens.
Beveiligingstype
Selecteer het type beveiliging.
Versl.
Selecteer het type versleuteling.
Beveiligingscode
Voer de beveiligingscode in.

Beveiligingstype | Beveiligingscode
--- | ---
WEP 64-bits | 5 tekens of een hexadecimaal getal van 10 cijfers
WEP 128-bits | 13 tekens of een hexadecimaal getal van 26 cijfers
WAP/WAP2 | 8 tot 63 tekens of een hexadecimaal getal van 64 cijfers

Toon beveiligingscode
Als deze optie is ingeschakeld, wordt de beveiligingscode weergegeven.
IP-adres apparaat
Voer het IP-adres in.
Te gebruiken kanaal
Selecteer het kanaal dat voor het draadloos netwerk moet worden gebruikt.
Uitvoer verzenden
Stel de te verzenden uitvoer in.
Bandbreedte
Gebruik deze instelling als de communicatiemodus “11n” is. Selecteer de te gebruiken bandbreedte.
Instelling distributiebereik IP-adres
Stel het bereik in dat voor het IP-adres moet worden gebruikt.
Scherm Instellingen voor draadloos (Infrastructuur Modus)
Als [Omschakelen verbindingstype] is ingesteld op [Draadloos (Infrastructuur Modus)] en u op de knop [Instellingen] klikt, dan wordt het scherm Instellingen voor draadloos (Infrastructuur Modus) weergegeven.
Configureer hier SSID, Beveiligingstype, Versl. (versleuteling) en Beveiligingscode voor het draadloze netwerk.
Wanneer u op de knop [Indienen] klikt, worden de instellingen opgeslagen.
Toegangpunt Zoeken
Klik hierop om naar toegangspunten te zoeken. Als de zoekresultaten worden weergegeven, klik dan op het toegangspunt dat u wilt gebruiken en klik op [OK]. [SSID], [Beveiligingstype] en [Versl.] worden automatisch toegepast.
SSID
Voer een SSID in van maximaal 32 tekens.
Beveiligingstype
Selecteer het type beveiliging.
Versl.
Selecteer het type versleuteling.
Beveiligingscode
Voer de beveiligingscode in.

Beveiligingstype | Beveiligingscode
--- | ---
WEP 64-bits | 5 tekens of een hexadecimaal getal van 10 cijfers
WEP 128-bits | 13 tekens of een hexadecimaal getal van 26 cijfers
WAP/WAP2 | 8 tot 63 tekens of een hexadecimaal getal van 64 cijfers

Toon beveiligingscode
Als deze optie is ingeschakeld, wordt de beveiligingscode weergegeven.
Terug naar begin