# BEDRUKT PAPIER DOORMIDDEN VOUWEN(VOUWEN)

## Overzicht

Deze functie vouwt bedrukt papier doormidden wanneer een zadelsteek-afwerkingseenheid op het apparaat is geïnstalleerd. U kunt opgeven of de uitvoer naar binnen of naar buiten moet worden gevouwen.
Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer [Systeeminstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Uitschakelen van duplex] in "Instellingsmodus" is geselecteerd.
Wanneer afdrukgegevens een inbindkopie-opmaak hebben, kan de functie "Meerdere bladen vouwen - Nieten" worden gebruikt om de uitvoer handig te vouwen en te nieten om een folder te maken. De functie 'Meerdere bladen vouwen - Nieten' is beschikbaar met de PCL6-printerdriver.

## Bediening

Windows
Klik op het tabblad [Speciale functies].
Selecteer de gewenste vouwmethode bij 'Vouwen'.

Macintosh
Selecteer [Printerfuncties].
Selecteer [Instellingen papier vouwen] en selecteer de gewenste methode.
Terug naar begin