# BOVENKANT

In dit gedeelte worden de namen en functies van de verschillende onderdelen aan de binnenkant van het apparaat beschreven.
×
Tonercartridge
Deze cartridge bevat toner.
Als een tonercartridge leegraakt, moet u de cartridge vervangen.
- DE TONERCARTRIDGE VERVANGEN
×
Fuseereenheid
Hier wordt warmte toegepast om de overgebrachte afbeelding op het papier te smelten.
De fuseereenheid is heet. Zorg dat u geen brandwonden oploopt wanneer u vastgelopen papier verwijdert.
×
Transportband
Tijdens het afdrukken in kleur worden de tonerafbeeldingen van de vier kleuren op de fotogeleidende drums gecombineerd op de transportband.
Tijdens het afdrukken in zwart-wit wordt alleen de zwarte tonerafbeelding overgezet op de transportband.
Zorg dat u de transportband niet aanraakt of beschadigt.
Dat kan resulteren in onvolmaakte afbeeldingen.
×
Rechterklep
Open deze klep om vastgelopen papier te verwijderen.
×
Klep van de papieromkeereenheid
Deze eenheid wordt gebruikt voor het omkeren van papier bij 2-zijdig afdrukken. Open deze klep om vastgelopen papier te verwijderen.
×
Hoofdschakelaar
Gebruik deze schakelaar om de voeding van het apparaat in te schakelen.
Laat deze schakelaar in de stand staan bij gebruik van de fax- of internetfaxfunctie.
- DE VOEDING INSCHAKELEN
×
Toner inzamelcontainer
Hierin wordt de overtollige toner verzameld die na het afdrukken is overgebleven.
- DE TONER INZAMELCONTAINER VERVANGEN
Een onderhoudstechnicus verzamelt vervangen toner inzamelcontainers.
×
Ontgrendelingsknop van toner inzamelcontainer
Druk op deze knop als u de toner inzamelcontainer wilt ontgrendelen om de toner inzamelcontainer te vervangen of de lasereenheid te reinigen.
- DE LASEREENHEID REINIGEN
- DE TONER INZAMELCONTAINER VERVANGEN
×
Hendel
Trek deze naar buiten en pak deze vast bij het verplaatsen van het apparaat.
×
Rechterklep van standaard/papierlade van 1x500/2x500/2000 vel
Open deze klep om papier te verwijderen dat is vastgelopen in lade 3 of 4.
×
Rechterklep van de papierlade
Open deze klep om papier te verwijderen dat is vastgelopen in lade 1 of 2.
×
Ontgrendelingshendel van rechterklep
U verwijdert vastgelopen papier door aan deze hendel te trekken en de hendel omhoog te houden om de klep aan de rechterkant te openen.
×
Tonerafvalverzamelaar
In deze container wordt overtollige toner verzameld die na het afdrukken is overgebleven.
Een onderhoudstechnicus verzamelt vervangen tonerafvalverzamelaars.
- DE TONERAFVALVERZAMELAAR VERVANGEN
×
Doorvoerlade
Gebruik deze lade om handmatig papier in te voeren.
Als u papier laadt dat groter is dan A4R of 8-1/2" x 11"R, kunt u het verlengstuk uittrekken.
- PAPIER IN DE DOORVOERLADE LADEN
Tik op de naam om de details ervan weer te geven.
Terug naar begin