# DE LASEREENHEID REINIGEN

## Overzicht

Wanneer de lasereenheid in het apparaat vuil wordt, kunnen lijnpatronen (gekleurde lijnen) zichtbaar worden op de afdruk. Als de patronen (gekleurde strepen) zichtbaar worden, moet u de lasereenheid reinigen.
Lijnen (gekleurde strepen) identificeren die zijn veroorzaakt door een vuile lasereenheid

- De gekleurde strepen zijn altijd op dezelfde plaats zichtbaar. (De lijnen zijn nooit zwart.)
- De gekleurde strepen lopen evenwijdig aan de richting waarin het papier wordt ingevoerd.
- De gekleurde strepen zijn niet alleen zichtbaar bij het kopiëren, maar ook op afdrukken vanaf de computer. (Kopie en afdruk hebben dezelfde lijnen.)

## Bediening

Open de voorklep.
Pak de reiniger voor de lasereenheid.
Deze reiniger is bevestigd aan de voorklep.
(1) Trek aan de rechterkant van de reiniger om deze van de haak te nemen.
(2) Plaats de reiniger over de haak om deze achterin te plaatsen.
(3) Draai de reiniger rond de naaf om deze van de linkerhaak te nemen.
Controleer of het reinigingsgedeelte op de punt van de reiniger schoon is.
Als het reinigingsgedeelte vuil is, moet u het van de reiniger verwijderen en vervangen door een schoon exemplaar. Raadpleeg stap 4 tot en met 6 voor instructies voor het vervangen van het reinigingsgedeelte. Ga naar stap 7 als het reinigingsgedeelte niet vuil is.
Open de binnenklep en pak een vervangend reinigingsgedeelte.
Vervangende reinigingsgedeelten worden op de binnenklep bewaard.
Pak het uiteinde van het reinigingsgedeelte vast en trek het van de klep.
Verwijder het vuile reinigingsgedeelte van de punt van de reiniger.
Terwijl u de reiniger stevig vasthoudt op de plaats waar het reinigingsgedeelte is bevestigd, drukt u met uw andere hand de haak waarmee het reinigingsgedeelte vastzit omlaag en verwijdert u het reinigingsgedeelte.
Plaats het verwijderde reinigingsgedeelte terug op de binnenklep. Nadat u het reinigingsgedeelte hebt vervangen, moet u de binnenklep sluiten.
Breng het nieuwe reinigingsgedeelte aan.
Lijn de haak van het reinigingsgedeelte uit met de bevestigingsopening in de reiniger. Houd het reinigingsgedeelte stevig vast en duw de reiniger naar binnen.
Houd het reinigingsgedeelte omlaag gericht en steek de reiniger langzaam in de opening die u wilt reinigen.
Zorg dat het reinigingsgedeelte omlaag is gericht. Etiketten vergelijkbaar met (A) zijn aangebracht op gebieden die moeten worden gereinigd.
Steek de reiniger volledig in de opening en trek deze vervolgens naar buiten.
Trek de reiniger naar buiten totdat u voelt dat de punt het te reinigen gedeelte van de lasereenheid verlaat.
Herhaal stap 8 nog twee- of driemaal en verwijder de reiniger vervolgens.
Herhaal stap 7 tot en met 9 om alle openingen (4) van de lasereenheid te reinigen.
In totaal heeft de lasereenheid vier openingen die moeten worden gereinigd.
Reinig alle openingen.
Plaats de reiniger terug op zijn plaats.
(1) Plaats de reiniger op de naaf en draai deze. Plaats vervolgens de rand (de kant met het reinigingsgedeelte) op de haak aan de linkerkant.
(2) Plaats de rechterkant van de reiniger over de haak om deze voorin te plaatsen.
(3) Draai de reiniger op de haak.
Sluit de voorklep.
Terug naar begin