# STANDAARDINSTELLINGEN

Als u gegevens afdrukt in een omgeving waar de printerdriver niet wordt gebruikt (met andere woorden: als u gegevens afdrukt via het MS-DOS-systeem of als u gegevens afdrukt via een pc waarop de meegeleverde printerdriver niet is geïnstalleerd), stelt u de gedetailleerde afdrukvoorwaarden in. (De functie 'Lege pagina afdrukken uitschakelen' is echter zelfs van kracht wanneer de PCL-printerdriver wordt gebruikt.)
Wanneer afgedrukt wordt via een printerdriver, hebben de instellingen van de printerdriver voorrang op de afdrukvoorwaarde-instellingen.
Instellingen

Item | Instelling
--- | ---
Kopieën | 1 - 999 sets
Afdrukstand | Staand Horizont.
Standaard papierformaat | A3W, A3, B4, A4, B5, A5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 12" x 18", 11" x 17", 8K, 16K
Standaard uitvoerlade | Middelste papierlade (niet weergegeven als een afwerkingseenheid is geïnstalleerd) Staffellade*1 Bovenste lade van afwerkingseenheid*2 Onderste lade van afwerkingseenheid*2 Rechterlade
Standaard papiersoort | Normaal papier, briefpapier, voorbedrukt papier, voorgeperforeerd papier, gerecycled papier, gekleurd papier
Instellingen oorspronkelijke resolutie | 600 dpi 600 dpi (Hoge kwaliteit) 1200 dpi
Afdrukken lege pagina uitschakelen | (Geactiveerd) (Uitgeschakeld)
Lijndikte*3 | 0 tot 9
2-Zijdige Afdruk | 1-zijdig 2-Zijdig (Boekje) 2-Zijdig (Schrijfblok)
Kleurmodus | Automatisch Zwart-wit
X pagina's-op-1 vel afdrukken*4 | X pagina's op 1 vel 1 pagina's op 1 vel 2 pagina's op 1 vel 4 pagina's op 1 vel 8 pagina's op 1 vel
Opmaak Links naar rechts*5 Rechts naar links*5 Linksboven naar rechts*6 Linksboven naar omlaag*6 Rechtsboven naar links*6 Rechtsboven naar omlaag*6
Passend maken*7 | (Passend Maken gebruiken) (Passend Maken niet gebruiken)
Uitvoer | (Afdrukken per eenheid gebruiken) (Afdrukken per eenheid niet gebruiken) Nietpositie*1: Geen, 1 nietje aan achterzijde, 2 nietjes, 2 nietjes (Boven) (Perforeren gebruiken)*8 (Perforeren niet gebruiken)*8
Snelbestand | (Uitgeschakeld) (Geactiveerd)

*1
  Wanneer de afwerkingseenheid is geïnstalleerd
*2
  Als de zadelsteek-afwerkingseenheid (grote stapeleenheid)
*3
  Deze instelling wordt gebruikt om de lijnbreedte van vectorgrafieken aan te passen. Uitgezonderd voor CAD en andere speciale gebruikssituaties is het normaalgesproken niet nodig deze instelling te wijzigen. Wanneer '0' wordt geselecteerd, worden alle lijnen met een dikte van 1 dot afgedrukt.
*4
  Papierformaten die kunnen worden gebruikt met deze functie zijn A3, B4 en A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14" en 8-1/2" x 11". (Deze functie werkt bij sommige afdrukmethoden mogelijk niet.)
*5
  Kan worden geselecteerd als 2 pagina's op 1 vel is geselecteerd.
*6
  Kan worden geselecteerd als 4 pagina's op 1 vel/8 pagina's op 1 vel is geselecteerd.
*7
  Alleen van kracht bij het afdrukken van PDF-, JPEG- en TIFF-bestanden.
*8
  Wanneer een perforatiemodule is geïnstalleerd

Terug naar begin