# BEWERKINGEN DIE GELIJK ZIJN VOOR ALLE MODI

## PERFORATIEMODULE

Dit apparaat kan op een afwerkingseenheid of zadelsteek-afwerkingseenheid worden geïnstalleerd om het uit te voeren papier te perforeren.
Perforatieafval verwijderen
Perforatieafval van perforaties wordt verzameld in de perforatieafvalverzamelaar.
Volg de bedieningsprocedure om perforatieafval te verwijderen.

## PERFORATIEMODULE

- Afwerkingseenheid geïnstalleerd
- Finisher (grote stapeleenheid) geïnstalleerd
- Zadelsteek-afwerkingseenheid geïnstalleerd
- Zadelsteek-afwerkingseenheid (grote stapeleenheid) geïnstalleerd

Afwerkingseenheid geïnstalleerd
< 4 stappen in totaal >
Open de klep.
Pak de hendel van de perforatieafvalverzamelaar vast, trek de verzamelaar rustig naar buiten en verwijder het perforatieafval.
Gooi het perforatieafval weg in een plastic zak of een andere houder en zorg ervoor dat het afval niet verstrooid raakt.
Duw de verzamelaar rustig weer naar binnen.
Sluit de klep.
Finisher (grote stapeleenheid) geïnstalleerd
< 4 stappen in totaal >
Open de voorklep van de performatiemodule.
Trek de perforatieafvalverzamelaar naar buiten en verwijder het perforatieafval.
Gooi het perforatieafval weg in een plastic zak of een andere houder en zorg ervoor dat het afval niet verstrooid raakt.
Plaats de perforatieafvalverzamelaar terug.
Als de perforatieafvalverzamelaar niet goed is vervangen, kan niet worden afgedrukt met de perforatiefunctie.
Sluit de klep van de perforatiemodule.
Zadelsteek-afwerkingseenheid geïnstalleerd
< 4 stappen in totaal >
Open de voorklep.
Trek de perforatieafvalverzamelaar naar buiten en verwijder het perforatieafval.
Gooi het perforatieafval weg in een plastic zak of een andere houder en zorg ervoor dat het afval niet verstrooid raakt.
Plaats de perforatieafvalverzamelaar terug.
Sluit de voorklep.
Zadelsteek-afwerkingseenheid (grote stapeleenheid) geïnstalleerd
< 4 stappen in totaal >
Open de voorklep van de performatiemodule.
Trek de perforatieafvalverzamelaar naar buiten en verwijder het perforatieafval.
Gooi het perforatieafval weg in een plastic zak of een andere houder en zorg ervoor dat het afval niet verstrooid raakt.
Plaats de perforatieafvalverzamelaar terug.
Als de perforatieafvalverzamelaar niet goed is vervangen, kan niet worden afgedrukt met de perforatiefunctie.
Sluit de klep van de perforatiemodule.
Terug naar begin