# OVERZICHT VAN REINIGING

Voor een optimale werking moet het apparaat regelmatig worden gereinigd.
Wanneer gekleurde/witte strepen zichtbaar zijn of papier vastloopt, moet u de onderstaande reinigingsprocedures volgen.

Wanneer er kleine puntjes of gekleurde/witte strepen achterblijven op gescande afbeeldingen: | Reinig de volgende onderdelen in volgorde totdat er geen kleine puntjes of gekleurde/witte strepen meer te zien zijn. DE GLASPLAAT EN AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID REINIGEN
Wanneer een papierstoring optreedt in de doorvoerlade: | HET OPPERVLAK VAN DE DOORVOERROL REINIGEN
Wanneer er strepen of kleine puntjes op het gescande origineel worden weergegeven als u de automatische documentinvoereenheid gebruikt: | DE AANVOERROL VAN DE PAPIERINVOER REINIGEN
Wanneer er gekleurde strepen worden weergegeven: | DE LASEREENHEID REINIGEN DE TONERKANALEN VAN DE FOTOGELEIDENDE DRUM REINIGEN

Gebruik geen ontvlambare sprays bij het reinigen van het apparaat. Als het gas uit de spuitbus in contact komt met warme elektrische onderdelen of de fuseereenheid binnen in het apparaat, kan er brand of een elektrische schok optreden.

- Gebruik geen thinner, wasbenzine of soortgelijke vluchtige reinigingsmiddelen bij het reinigen van het apparaat. Hierdoor kan de behuizing verkleuren.
- Veeg vuil met een zachte doek voorzichtig van het spiegelende deel van het bedieningspaneel (hieronder getoond). Als u een harde doek gebruikt of te veel kracht toepast bij het wrijven, kunt u het oppervlak beschadigen.

Het spiegelende deel is aangegeven met .
Terug naar begin