# DE TONERKANALEN VAN DE FOTOGELEIDENDE DRUM REINIGEN

## Overzicht

Als u zwarte of gekleurde strepen ziet nadat u de glasplaat en de automatische documentinvoereenheid hebt gereinigd, moet u de tonerkanalen van de fotogeleidende drum reinigen met de tonerkanaalreiniger.

- Als het reinigen van de tonerkanalen van de fotogeleidende drum het probleem niet oplost, trekt u de knop nog driemaal uit en duwt u deze weer terug.
- Wanneer u de knop gebruikt om de tonerkanalen te reinigen, trekt en duwt u de knop langzaam van de ene kant naar de andere.

## Bediening

Open de voorklep.
Verwijder de toner inzamelcontainer.
Druk op de ontgrendelingsknop van de toner inzamelcontainer.
De toner inzamelcontainer valt dan naar voren, zoals afgebeeld.
Houd de container voorzichtig tegen met uw handen en laat de container zo ver mogelijk naar voren vallen.
Pak de groene knop vast om de grendel te ontgrendelen en verwijder de tonerkanaalreiniger voorzichtig.
Reinig het tonerkanaal.
Duw de tonerkanaalreiniger volledig naar binnen en trek deze voorzichtig weer naar buiten.
Breng de tonerkanaalreiniger zo naar binnen dat etiket (A) aan de kant van het reinigingsdoel en etiket (B) aan de kant van de reiniger zijn geplaatst, zoals hieronder getoond.
Herhaal stap 4 voor alle overige tonerkanalen.
In totaal zijn er 4 plaatsen om te reinigen in het apparaat, zoals getoond.
Plaats de tonerkanaalreiniger weer op de oorspronkelijke plaats terug.
Duw de toner inzamelcontainer in het apparaat.
Duw de container naar binnen totdat deze vastklikt.
Sluit de voorklep.
Terug naar begin