# SSL-INSTELLINGEN

SSL kan worden gebruikt voor het verzenden van gegevens via een netwerk.
SSL is een protocol waarmee u de gegevens die u via een netwerk verzendt, kunt versleutelen. Dankzij versleutelde gegevens is het mogelijk gevoelige informatie op een veilige manier te versturen en te ontvangen.
Gegevens versleutelen kan voor de volgende protocollen worden ingesteld.
Serverpoort

- HTTPS: SSL-versleuteling toepassen op HTTP-communicatie.
- IPP-SSL: SSL-versleuteling toepassen op IPP-communicatie.
- HTTP omleiden naar HTTPS instellen in de instellingsmodus (webversie): als deze instelling is ingeschakeld, wordt alle communicatie waarmee wordt geprobeerd toegang te krijgen tot het apparaat, omgeleid van HTTP naar HTTPS.

Clientpoort

- HTTPS: SSL-versleuteling toepassen op HTTP-communicatie.
- FTPS: SSL-versleuteling toepassen op FTP-communicatie.
- SMTP-SSL: SSL-versleuteling toepassen op SMTP-communicatie.
- POP3-SSL: SSL-versleuteling toepassen op POP3-communicatie.
- LDAP-SSL: SSL-versleuteling toepassen op LDAP-communicatie.

Encryptieniveau
Het versleutelingsniveau kan op een van drie niveaus worden ingesteld.
Certificaatinformatie
Registreer de gegevens die vereist zijn om een certificaat uit te geven.
Terug naar begin