# KANTLIJNEN TOEVOEGEN(KANTLIJNVERSCHUIVING)

## Overzicht

Met deze functie verschuift u de gekopieerde afbeelding naar rechts, links of omlaag om de kantlijn aan te passen.
Dit is handig wanneer u kopieën wilt binden met een koord of in een map.
Als u de afbeelding naar rechts verschuift, kunt u de kopieën aan de linkerzijde binden met een koord.

Zonder kantlijnverschuiving | Met kantlijnverschuiving
--- | ---

Nietposities
De functie Kopie draaien kan niet worden gebruikt in combinatie met de functie Kantlijnverschuiving.
De standaardinstelling voor kantlijnverschuiving wijzigen:
Selecteer in de instellingsmodus [Systeeminstellingen] → [Kopieerinstellingen] → [Kopieerinstelling] → [Instellingen oorspronkelijke kantlijnverschuiving].

## Bediening

Plaats het origineel en tik op de toets [Voorbeeld].
Plaats het origineel in de documentinvoerlade van de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.

- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
- GLASPLAAT

Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Kantlijnverschuiving].
Tik op de richting voor de afbeeldingsverschuiving.
Hiermee wordt de breedte van de kantlijnverschuiving ingesteld.

- Tik op de getalsweergave die het gebied van de kantlijnverschuiving op de voorzijde of achterzijde aangeeft en voer het gebied in met de cijfertoetsen.
- Als u het gebied snel wilt instellen, geeft u eerst met de cijfertoetsen een waarde op die dicht bij de gewenste waarde ligt en past u deze vervolgens aan met .
- Als u het selectievakje [Waarde 2de pag op 1ste aanpassen] instelt op , wordt uitgeschakeld en kunt u de kanten 1 en 2 afzonderlijk instellen.

Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].

- Als u de instelling voor kantlijnverschuiving wilt annuleren:
  tik op de toets [Uit].
- Alle instellingen annuleren:
  Tik op de toets [CA].

Controleer de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm.
Controleer of de instellingen de gewenste resultaten opleveren.
Alle instellingen annuleren:
Tik op de toets [CA].
Tik op de toets [Starten].
Wanneer u slechts één set kopieën maakt, hoeft u het aantal kopieën niet op te geven.
Twee of meer sets kopieën maken:
Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.
Terug naar begin