# INVOEGVELLEN INVOEGEN IN KOPIEËN(KAFTEN/INSTEEKVELLEN)

## Overzicht

Met deze functie kunt u een vel op een specifieke pagina invoegen als invoegvel.
Er zijn twee typen invoegvellen. Invoegposities kunnen worden opgegeven.
Voeg zo nodig kaften in.
Zie "KAFTEN INVOEGEN IN KOPIEËN" als u kaften invoegt.
Voorbeeld: voeg A in na pagina 3 en voeg B in na pagina 5.
Voorbeelden van het invoegen van vellen
Hier ziet u de kopieerresultaten wanneer invoegvellen zijn ingevoegd in zes 1-zijdige origineelpagina's of drie 2-zijdige origineelpagina's in de twee kopieermodi zoals hieronder beschreven.
Kopieermodi

- 1-zijdig origineel kopiëren
- 2-zijdig origineel kopiëren

1-zijdig origineel kopiëren

Kopieerinstellingen van invoegvel | Gemaakte kopieën
--- | ---
Voeg een invoegvel in met de 1-zijdige kopieermodus. | Voeg een invoegvel in met de 2-zijdige kopieermodus.
Niet gekopieerd | Hiermee kunt u een invoegvel invoegen tussen de tweede en derde pagina van kopieën. |
1-Zijdige kopie | Hiermee kunt u een 1-zijdige kopie maken van de derde origineelpagina op een invoegvel. |
2-ZIJDIGE KOPIE | Hiermee kunt u een 2-zijdige kopie maken van de derde en vierde origineelpagina op een invoegvel. |

2-zijdig origineel kopiëren

Kopieerinstellingen van invoegvel | Gemaakte kopieën
--- | ---
Voeg een invoegvel in met de 1-zijdige kopieermodus. | Voeg een invoegvel in met de 2-zijdige kopieermodus.
Niet gekopieerd | Hiermee kunt u een invoegvel invoegen tussen de tweede en derde pagina van kopieën. |
1-Zijdige kopie | Hiermee kunt u een 1-zijdige kopie maken van de derde origineelpagina op een invoegvel. | * De vierde origineelpagina wordt niet gekopieerd.
2-ZIJDIGE KOPIE | Hiermee kunt u een 2-zijdige kopie maken van de derde en vierde origineelpagina op een invoegvel. |

- Laad de invoegvellen in de lade voordat u de functie Kaften/Insteekvellen gebruikt.
- Als u de functie Kaften/Insteekvellen selecteert, plaatst u de originelen in de documentinvoerlade, selecteert u de functie voor 1-zijdig of 2-zijdig kopiëren en selecteert u het aantal kopieën en eventuele andere kopieerinstellingen. Wanneer u klaar bent met het invoeren van deze instellingen, voert u de procedure uit voor het selecteren van kaften/insteekvellen.
- Het invoegvel moet hetzelfde formaat hebben als het kopieerformaat.
- U kunt maximaal 100 invoegvellen invoegen.

- De glasplaat is voor deze functie niet beschikbaar.
- Het is niet mogelijk om twee invoegvellen in dezelfde pagina in te voegen.
- Wanneer u een 2-zijdige kopie maakt van een 2-zijdig origineel, kunt u geen invoegvel tussen de voorzijde en de achterzijde van een origineel voegen.
- Deze functie kan niet worden gebruikt in combinatie met de functie Zadelsteek.
- Deze instelling is niet beschikbaar als de functie Kaften/Insteekvellen is uitgeschakeld in de instellingsmodus.

## Bediening

Plaats het origineel in de documentinvoerlade van de automatische documentinvoereenheid en tik op de toets [Voorbeeld].

- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID

Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Kaften/Insteekvellen].
Tik op het tabblad [Invoegvel].
Tik op de weergavetoets voor pagina invoegen.
De instellingen voor Invoegtype B zijn hetzelfde als de instellingen voor Invoegtype A.
Voer met de cijfertoetsen het nummer in van de pagina waar u een invoegvel wilt invoegen en tik vervolgens op de toets [OK].
Het totale aantal invoegvellen wordt weergegeven naast de toets [Enter]. Herhaal deze stappen voor het aantal invoegvellen.
Als u voor het invoegvel een onjuist paginanummer hebt ingevoerd:
Tik op de toets [Paginaopmaak] en wijzig vervolgens het paginanummer.

- DE PAGINAOPMAAK VAN KAFTEN EN INVOEGVELLEN CONTROLEREN, BEWERKEN EN WISSEN

Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].
Invoegen van invoegvellen annuleren:
Tik op de toets [CA].
Tik op de toets [Wijzigen].
Als u alleen invoegvel A wilt invoegen, tikt u op de toets [Geen kopie maken].
Als u een kopie wilt maken op invoegvel A, tikt u op de toets [Simplex] of [2-Zijdige Kopie].
Een invoegvel wijzigen:
Tik op de toets [Papierlade] en selecteer de lade met invoegvellen.
Als u op beide zijden van een invoegvel wilt kopiëren, kunt u geen gebruik maken van etikettenvellen, transparanten en tabpapier als invoegvel. U kunt tabpapier invoegen als u hierop niet kopieert.
Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .
Controleer de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm.
Controleer of de instellingen de gewenste resultaten opleveren.
Alle instellingen annuleren:
Tik op de toets [CA].
Tik op de toets [Starten].
Wanneer u slechts één set kopieën maakt, hoeft u het aantal kopieën niet op te geven.
Twee of meer sets kopieën maken:
Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.
Terug naar begin