# RANDAPPARATUUR

Het apparaat kan worden voorzien van randapparatuur voor extra functionaliteit.
De randapparatuur is over het algemeen optioneel. Bij enkele modellen maakt bepaalde randapparatuur echter deel uit van de standaarduitrusting.

(Met ingang van augustus 2013)

Productnaam | Productnummer | Beschrijving
--- | --- | ---
Standaard/papierlade van 500 | MX-DE12 | Extra papierlade. In de lade kan maximaal 500 vel papier worden geladen.
Standaard/papierlade van 2x500 | MX-DE13 | Extra papierlade. In elke lade kan maximaal 500 vel papier worden geladen.
Standaard/papierlade van 3x500 | MX-DE14 | Extra papierlade. In elke lade kan maximaal 500 vel papier worden geladen.
Standaard papierlade van 500&2000 vel | MX-DE20 | Extra papierladen. In lade 3 maximaal 500 vel en in lade 4 maximaal 850 vel.
Papierlade met grote capaciteit | MX-LC11 | Extra papierlade. In de lade kan maximaal 3500 vel papier worden geladen. Er is een standaard/papierlade van 500/2x500/3x500/500&2000 vereist voor de installatie.
Invoerlade voor lang papier | MX-LT10 | Lang papier moet u in de doorvoerlade laden.
Uitvoerlade | MX-TR13N | Deze kan worden toegevoegd aan de rechterkant van het apparaat.
Uitvoerladekast | MX-TU12 | Deze kan worden toegevoegd in het midden van het apparaat.
AFWERKINGSEENHEID | MX-FN17 | Dit uitvoerapparaat maakt het gebruik van de nietfunctie en staffelfunctie mogelijk.
FINISHER (GROTE STAPELEENHEID) | MX-FN11 | Dit uitvoerapparaat maakt het gebruik van de nietfunctie en staffelfunctie mogelijk. Er is een standaard/papierlade van 500/2x500/3x500/500&2000 en papierlade met grote capaciteit vereist voor de installatie.
ZADELSTEEK-AFWERKINGSEENHEID | MX-FN10 | Dit uitvoerapparaat maakt het gebruik van de nietfunctie, staffelfunctie en de functie Inbindkopie mogelijk. Er is een standaard/papierlade van 500/2x500/3x500/500&2000 en papierlade met grote capaciteit vereist voor de installatie.
ZADELSTEEK-AFWERKINGSEENHEID (GROTE STAPELEENHEID) | MX-FN18 | Dit uitvoerapparaat maakt het gebruik van de nietfunctie, staffelfunctie en de functie Inbindkopie mogelijk. Er is een standaard/papierlade van 500/2x500/3x500/500&2000 en papierlade met grote capaciteit vereist voor de installatie.
Papierdoorgave-eenheid | MX-RB22 | Deze eenheid is vereist om een zadelsteek-afwerkingseenheid te installeren.
PERFORATIEMODULE | MX-PN11A, MX-PN11B, MX-PN11C, MX-PN11D | Deze eenheid perforeert kopieën en andere uitvoer. Er is een afwerkingseenheid vereist.
MX-PNX5A, MX-PNX5B, MX-PNX5C, MX-PNX5D | Deze eenheid perforeert kopieën en andere uitvoer. Er is een zadelsteek-afwerkingseenheid vereist.
MX-PNX6A, MX-PNX6B, MX-PNX6C, MX-PNX6D | Deze eenheid perforeert kopieën en andere uitvoer. De installatie van een afwerkingseenheid (grote stapeleenheid) of zadelsteek-afwerkingseenheid (grote stapeleenheid) is vereist.
Barcode-lettertypekit | MX-PF10 | Hiermee voegt u barcode-lettertypen aan het apparaat toe.
XPS-uitbreidingskit | MX-PUX1 | Met deze kit kan het apparaat als XPS-compatibele printer worden gebruikt. Neem voor informatie contact op met uw leverancier. Er is geheugen (1 GB) vereist.
Faxuitbreidingskit | MX-FX11 | Maakt het gebruik van een fax mogelijk.
Internetfaxuitbreidingskit | MX-FWX1 | Maakt het gebruik van de internetfaxfunctie mogelijk.
Gegevensbeveiligingskit | MX-FR44U | Hiermee voegt u een beveiligingsfunctie toe aan het apparaat.
Mirrorkit | MX-EB12N | Hiermee slaat u een kopie van de gegevens op een aparte locatie op.
Applicatie-integratiemodule | MX-AMX1 | De applicatie-integratiemodule kan worden gecombineerd met de netwerkscannerfunctie om een metadatabestand aan een gescand afbeeldingsbestand toe te voegen.
Applicatiecommunicatiemodule | MX-AMX2 | Hiermee wordt het apparaat via een netwerk aan een externe applicatie gekoppeld.
Module voor externe accounts | MX-AMX3 | Dit is vereist om een externe accountapplicatie op het apparaat te gebruiken.
Uitbreidingskit voor scannerfunctie | MX-EB11 | Hiermee slaat u een gescand document op in PDF-indeling met hoge compressie. PDF met hoge compressie zorgt voor een kleinere bestandsgrootte dan normale PDF.
Licentiekit voor Sharpdesk met 1 licentie | MX-USX1 | Deze software maakt geïntegreerd beheer van documenten en computerbestanden mogelijk.
Licentiekit voor Sharpdesk met 5 licenties | MX-USX5
Licentiekit voor Sharpdesk met 10 licenties | MX-US10
Licentiekit voor Sharpdesk met 50 licenties | MX-US50
Licentiekit voor Sharpdesk met 100 licenties | MX-USA0
Sharp OSA Network Scanner Tool 1 License Kit | MX-UN01A | Bij gebruik in combinatie met Sharp OSA is deze software zeer goed in staat om grote aantallen documenten en materialen te scannen. Het aantal licenties kan worden ingesteld op een waarde van 1 tot 100. Neem voor informatie contact op met uw leverancier.
Sharp OSA Network Scanner Tool 5 License Kit | MX-UN05A
Sharp OSA Network Scanner Tool 10 License Kit | MX-UN10A
Sharp OSA Network Scanner Tool 50 License Kit | MX-UN50A
Sharp OSA Network Scanner Tool 100 License Kit | MX-UN1HA
Toetsenbord | MX-KB11 N | Dit is een toetsenbord dat in het apparaat is geïntegreerd. Wanneer deze niet wordt gebruikt, kan deze onder het bedieningspaneel worden opgeborgen.
Uitbreidingskit voor webbrowser | MX-AM10 | Toegang tot Internet is ingeschakeld voor het weergeven van webpagina's.
Stempeleenheid | AR-SU1 | Hiermee wordt in de modus Beeld verzenden elke pagina van het origineel gestempeld nadat deze is gescand.
Stempelcartridge | AR-SV1 | Elke verpakking bevat twee stempelcartridges.

Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar in sommige landen en regio's.
Terug naar begin