# INSTELLING PERFOREREN

## Overzicht

Met deze functie perforeert u kopieën en voert u ze uit in de lade. U kunt het papierformaat A4 of A3 (7-1/4" x 10-1/2"R tot 11" x 17") selecteren voor perforeren.
U kunt de perforatieposities bekijken in het "VOORBEELDSCHERM".

- Een perforatiemodule is vereist voor het perforeren.
- U kunt geen gebruik maken van het papierformaat A3W (12" x 18") en speciale media zoals transparanten en tabpapier.
- U kunt geen zwaar papier gebruiken van 129 g/m2 of meer.
- U kunt geen perforator gebruiken in combinatie met nieten en papier vouwen.

## Bediening

Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Perfor.].
Tik op de toets [Aan].
Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].

- Als u het selectievakje Staffel selecteert, wordt het gesorteerde papier per set verschoven uitgevoerd, zodat de gebruiker elke set eenvoudig uit de uitvoerlade kan verwijderen.
- Als u de uitvoerlade wilt wijzigen, tikt u op de toets [Uitvoerlade] en selecteert u de uitvoerbestemming.

Terug naar begin