# SYSTEEMINSTELLINGEN

Hieronder volgt een lijst van items in de instellingsmodus met de fabrieksinstellingen en beperkingen voor elk item.
Afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de geïnstalleerde randapparatuur zijn sommige instellingen mogelijk niet beschikbaar.
Totaal aantal
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Totaal aantal
| - | Ja | Ja
| Aantal opdrachten
| - | Ja | Ja
| Aantal apparaten
| - | Ja | Ja

Standaardinstellingen
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Standaardinstellingen
| Ja | Ja
| Klok aanpassen
|  | Ja | Ja
| Geef de tijdzone aan
| - | Ja | Ja
| Datum- en tijdinstellingen
| - | Ja | Ja
| Synchroniseren met internettijdserver
| Uitgeschakeld | Ja | Ja
| Instelling zomertijd
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Ja | Ja
| Selecteer instellingtype
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Ja | Ja
| Starttijd
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Ja | Ja
| Eindtijd
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Ja | Ja
| Aanpassing tijd
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Ja | Ja
| Datumnotatie
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Ja | Ja
| Keuze Toetsenbord
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Ja | Ja

Lijst afdrukken (gebruiker)
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Lijst afdrukken (gebruiker)
| Ja | Ja
| Lijst Alle Gebruikersinstellingen
| - | Ja | Ja
| Testpagina Printer
| - | Ja | Ja
| Adreslijst Wordt Verzonden
| - | Ja | Ja
| Lijst van mappen voor documentarchivering
| - | Ja | Ja

Papierlade-Instellingen
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Papierlade-Instellingen
| Ja | Ja
| Automatisch laden schakelen
| Ingeschakeld | Ja | Ja
| Lade 1
| Normaal, Auto-AB (Auto-Inch) | Ja | Ja
| Lade 2
| Ja | Ja
| Lade 3*1、*2
| Normaal, Auto-AB (Auto-Inch)*2 | Ja | Ja
Normaal, A4 (8-1/2" x 11")*3
| Lade 4*1、*2
| Normaal, Auto-AB (Auto-Inch)*2 | Ja | Ja
Normaal, A4 (8-1/2" x 11")*3
| Lade 5*3
| Normaal, A4 (8-1/2" x 11") | Ja | Ja
| Doorvoerlade
| Normaal, Auto-AB (Auto-Inch) | Ja | Ja
| Selecteer verg. afmetingen voor autodet.
| Auto-AB: 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Auto-Inch: 8-1/2" x 14" | Ja | Ja
| Registratie aangepast formaat (doorvoerlade)
| Aangepast 1 t/m 7: X = 420 mm (17"), Y = 297 mm (11") | Ja | Ja

*1 Als een papierlade is geïnstalleerd
*2 Als een papierlade met grote capaciteit is geïnstalleerd
*3 Als een lade met grote capaciteit is geïnstalleerd
Papiertyperegistratie
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Papiertyperegistratie
| - | Ja | Ja

Faxdata Ontvangen/Doorsturen
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Faxdata Ontvangen/Doorsturen*1,*2
| Ja | Ja
| Internetfaxinstellingen*1
| Ja | Ja
| Start Ontvangst
| - | Ja | Ja
| Handm. Ontvangsttoets op beginscherm
| Ingeschakeld | Ja | Ja
| Ontvangen gegevens doorsturen
| - | Ja | Ja

*1 Als de internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd.

*2 Als de faxuitbreidingskit is geïnstalleerd

Voorwaarde-instellingen
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Voorwaarde-instellingen
| Ja | Ja
| Standaardinstellingen
| Ja | Ja
| Kopieën
| 1 set kopieën | Ja | Ja
| Afdrukstand
| Staand | Ja | Ja
| Standaard papierformaat
| A4 (8-1/2" x 11") | Ja | Ja
| Standaard uitvoerlade
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Ja | Ja
| Standaard papiersoort
| Normaal papier | Ja | Ja
| Instellingen oorspronkelijke resolutie
| 600 dpi (Hoge kwaliteit) | Ja | Ja
| Afdrukken lege pagina uitschakelen
| Uitgeschakeld | Ja | Ja
| Lijndikte
| 5 | Ja | Ja
| 2-Zijdige Afdruk
| 1-zijdig | Ja | Ja
| X pagina's-op-1vel afdr
| 1 pagina's op 1 vel | Ja | Ja
| Passend maken
| Ingeschakeld | Ja | Ja
| Uitvoer
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Ja | Ja
| Afdrukken per eenheid
| Ingeschakeld | Ja | Ja
| Nietpositie
| Uitgeschakeld | Ja | Ja
| Perforeren
| Uitgeschakeld | Ja | Ja
| Snelbestand
| Uitgeschakeld | Ja | Ja
| PCL-instellingen
| Ja | Ja
| PCL-symbolenset instel.
| PC-8 | Ja | Ja
| PCL-lettertypen instellen
| Intern lettertype, 0: Courier | Ja | Ja
| PCL-regeleindecode
| 0,CR=CR; LF=LF; FF=FF | Ja | Ja
| Breedte A4
| Uitgeschakeld | Ja | Ja
| PostScript-instellingen
| Ja | Ja
| PS-fouten afdrukken
| Uitgeschakeld | Ja | Ja
| Binaire verwerking
| Uitgeschakeld | Ja | Ja

Beheer Documentarchivering
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Beheer Documentarchivering
| - | Ja | Ja

Controle USB-apparaat
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Controle USB-apparaat
| - | Ja | Ja
| Herkende apparaten
| - | Ja | Ja
| Driver
| - | Ja | Ja

Bedieningsinstellingen
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Bedieningsinstellingen
| Nee | Ja
| Vergrote weergavemodus
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Toetsgeluid
| Gemiddeld | Nee | Ja
| Toetsgeluid bij beginpunt
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Automatisch Wissen Instellen
| 60 seconden | Nee | Ja
| Timer voor automatisch wissen annuleren
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Mededelingentijd Instellen
| 6 seconden | Nee | Ja
| Taalinstelling MFP
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Nee | Ja
| Standaardweergave-Instellingen
| Beginscherm | Nee | Ja
| Favoriete menu's standaard weergeven
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Actiepaneel als standaard weergeven.
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Bevestingsdialoogvenster weergeven als taak wordt geannuleerd.
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Uitschakelen van opdrachtprioriteit
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Uitsch. afdruk via handinvoer
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instelling Toetsbediening
| 0,0 seconden | Nee | Ja
| Automatische toetsherhaling uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Tijd voor acceptatie van toetsinvoer bij lang aanraken
| 0,5 seconden | Nee | Ja
| Intervalinstelling dubbele tik
| 0,5 seconden | Nee | Ja
| Aanpassen van klok uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Kaften/insteekv. modus uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Toetsenbordprioriteit instellen*1
| Aanraaktoetsenbord*1 | Nee | Ja
| Toon huidige pad in de Systeeminstellingen
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Schakel link van het huidige pad in
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Eco-adviesfunctie
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Beginwaarde aantal originelen
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| 10 cijfertoetsen in oplopende volgorde indelen vanaf links boven
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instelling weergavepatroon
| Patroon 1 | Nee | Ja
| Voorbeeldinstelling
| Nee | Ja
| Inst. beeldcontrole ontvangen gegevens*3,*4
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Standaardlijst/miniatuurweergave
| Nee | Ja
| Fax/I-fax ontvangstgegevens
| Miniatuur | Nee | Ja
| Bestanden ophalen van documentarchivering
| Nee | Ja
| Hoofdmap/Snelmap
| Lijst | Nee | Ja
| Aangepaste map
| Lijst | Nee | Ja
| Instellingen bediening op afstand
| Nee | Ja
| Bediening van externe software
| Nee | Ja
| Bedieningsauthoriteit
| Verboden | Nee | Ja
| Wachtwoordinvoerscherm weergeven
| Weergave op pc en MFP | Nee | Ja
| Bediening vanaf opgegeven pc
| Nee | Ja
| Bedieningsauthoriteit
| Verboden | Nee | Ja
| Hostnaam of IP-adres van pc
| - | Nee | Ja
| Wachtwoordinvoerscherm weergeven
| Weergave op pc en MFP | Nee | Ja
| Bediening door gebruiker met wachtwoord
| Nee | Ja
| Bedieningsauthoriteit
| Verboden | Nee | Ja
| Wachtwoordinvoerscherm weergeven
| Weergave op pc en MFP | Nee | Ja
| Cookie-instellingen
| Niet opgeslagen | Nee | Ja
| Verboden om gelijktijdig met kopiëren te verzenden.
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Verboden om gelijktijdig met afdrukken te verzenden.
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instelling sjabloon aanraaktoetsenbord
| - | Nee | Ja
| Toetsinstelling aanpassen*2
| Nee | Ja
| Kopiëren
| Nee | Ja
| 1 aanpassen
| Bestand | Nee | Ja
| 2 aanpassen
| Snelbestand | Nee | Ja
| 3 aanpassen
| - | Nee | Ja
| Scanner
| Nee | Ja
| 1 aanpassen
| Adresoverzicht | Nee | Ja
| 2 aanpassen
| Bestand | Nee | Ja
| 3 aanpassen
| Snelbestand | Nee | Ja
| Internetfax*3
| Nee | Ja
| (Zelfde als scan)
| Nee | Ja
| Faxen*4
| Nee | Ja
| (Zelfde als scan)
| Nee | Ja
| USB-geheugenscan
| Nee | Ja
| 1 aanpassen
| - | Nee | Ja
| 2 aanpassen
| - | Nee | Ja
| 3 aanpassen
| - | Nee | Ja
| Gegevensinvoer*5
| Nee | Ja
| (Zelfde als scan)
| Nee | Ja
| Instelling voor het beginscherm*2
| - | Nee | Ja
| Weergave-instelling modustoets
| Modustoetsen weergeven in het scherm
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Weergave van modustoetsen
| Nee | Ja
| Kopiëren
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Beeld verzenden
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Documentarchivering
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Sharp OSA
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Modustoetsen weergeven in beginscherm
| Ingeschakeld | Nee | Ja

*1 Wanneer geen extern toetsenbord is geïnstalleerd. : Aanraaktoetsenbord
*2 Dit kan niet worden ingesteld op het apparaat. Het kan worden ingesteld in de instellingsmodus (webversie).
*3 Als de internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd.
*4 Als de faxuitbreidingskit is geïnstalleerd.
*5 Als de applicatie-integratiemodule is geïnstalleerd.
Apparaatbeheer
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Apparaatbeheer
| Nee | Ja
| Instelling Detectie Formaat Origineel
| Nee | Ja
| Formaatcombinatie detectie origineel
| AB-1 (Inch-1) | Nee | Ja
| Annuleren detectie van glasplaat
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Uitschakelen van documentinvoereenheid
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Invoermodus origineel
| Alle uitgeschakeld | Nee | Ja
| Uitschakelen van duplex
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Papierlade met grote capaciteit uitschakelen*1
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Optionele papierlade uitschakelen*2
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Lade-instellingen uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Afwerkingseenheid uitschakelen*3
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Staffel uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Nieteenheid uitschakelen*3
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Zadelsteekpositie aanpassen*4
| 0,0 mm (1/2") | Nee | Ja
| Perforator uitschakelen*5
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instelling voor automatische papierselectie
| Normaal papier | Nee | Ja
| Instelling tandemverbinding
| Nee | Ja
| IP-adres van volgapparaat
| 0.0.0.0 | Nee | Ja
| Poortnummer
| 50001 | Nee | Ja
| Hoofdapparaatmodus uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Volgapparaatmodus uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Automatisch schakelen tussen laden van afwerkingseenheid*6
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Optimalisatie van harde schijf
| - | Nee | Ja
| Fuser schoonmaakfunctie
| - | Nee | Ja
| Instellingen fuseertemperatuur
| Nee | Ja
| Papiergewicht
| 60 tot 89g/m2 (16 tot 23 lbs.) | Nee | Ja
| Afdrukken weergeven
| Enkelzijdig | Nee | Ja
| Reductie van zwarte strepen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Waarschuwingsbericht weergeven bij detectie van zwarte strepen.
| Uitschakelen | Nee | Ja

*1 Als een lade met grote capaciteit is geïnstalleerd
*2 Als een papierlade is geïnstalleerd
*3 Als een zadelsteek-afwerkingseenheid of afwerkingseenheid is geïnstalleerd
*4 Als een zadelsteek-afwerkingseenheid is geïnstalleerd
*5 Als een perforatiemodule is geïnstalleerd
*6 Als een zadelsteek-afwerkingseenheid (grote stapeleenheid) of afwerkingseenheid (grote stapeleenheid) is geïnstalleerd
Instellingen kopieerfunctie
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Instellingen kopieerfunctie
| Nee | Ja
| Instellingen Oorspronkelijke Status
| Nee | Ja
| Papierlade
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Nee | Ja
| Belichtingstype
| Automatisch | Nee | Ja
| Kopieerfactor
| 100% | Nee | Ja
| 2-zijdige kopie
| 1-zijdig naar 1-zijdig | Nee | Ja
| Uitvoer
| Hangt af van de configuratie van het apparaat Hangt af van de configuratie van het apparaat | Nee | Ja
| Kopieerinstellingen
| Nee | Ja
| Aanpassing Kopiebelichting
| 5 | Nee | Ja
| Instelling Draaien Kopie
| Kopie draaien | Nee | Ja
| Extra vaste-kopieerfactoren toevoegen of veranderen
| - | Nee | Ja
| Maximum aantal kopieën instellen
| 999 | Nee | Ja
| Standaardinstelling voor de kantlijnverschuiving
| Nee | Ja
| Zijde 1
| 10 mm (1/2") | Nee | Ja
| Zijde 2
| 10 mm (1/2") | Nee | Ja
| Standaardbreedte van wisstrook instellen
| Nee | Ja
| Randverwijdering breedte
| 10 mm (1/2") | Nee | Ja
| Randverwijdering midden
| 10 mm (1/2") | Nee | Ja
| Kaart Formaat-Instellingen
| Nee | Ja
| Origineelformaat
| X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") | Nee | Ja
| Passend maken
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Automatisch nietapparaat*
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Begininstelling Tabkopie
| 10 mm (1/2") | Nee | Ja
| Registratie/verwijderen van programma uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Uitschakeling handinvoer bij 2-zijdig kopiëren
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Automatische papierselectie uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instelling automatische selectie van papiertoevoerlade
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Registratie van aangepaste afbeelding uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Verzenden tijdens kopiëren uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| 600 x 600dpi scanmodus voor origineelinvoer
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Snel scannen vanaf glasplaat
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Automatisch wissen vóór uitvoering kopieeropdracht
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Automatische kalibratie
| Nee | Ja
| Automatische kalibratie
| - | Nee | Ja

* Als een zadelsteek-afwerkingeenheid is geïnstalleerd
Printerinstellingen
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Printerinstellingen
| Nee | Ja
| STANDAARDINSTELLINGEN
| Nee | Ja
| Kennisgevingspagina niet afdrukken
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Testpagina niet afdrukken
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| A4/Letter-formaat auto veranderen
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Nee | Ja
| Afdrukdichtheid printer
| 3 | Nee | Ja
| Instellingen handinvoerlade
| Nee | Ja
| Papierformaat herkenning handinvoer inschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Papiersoort herkenning handinvoer inschakelen
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Handinvoer uitsluiten bij automatische papierselectie
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Opdrachtwachtrijplaatsing
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Rechtstr. afdr. USB-geh. niet toestaan
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Rechtstreeks afdrukken vanuit netwerkmap uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Verzenden tijdens afdrukken uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Interface-instellingen
| Nee | Ja
| Hexadecimale Dump
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| I/O-time-out
| 60 seconden | Nee | Ja
| USB-poort inschakelen
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Omschakeling USB-poortemulatie
| Automatisch | Nee | Ja
| Netwerkpoort inschakelen
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Omschakeling Netwerk-Poortemulatie
| Automatisch | Nee | Ja
| Methode voor poortomschakeling
| Schakelen aan einde van opdracht | Nee | Ja
| Automatische kalibratie
| - | Nee | Ja

Instellingen Beeld Verzenden
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Instellingen Beeld Verzenden
| Nee | Ja
| Bedieningsinstellingen
| Nee | Ja
| Standaardinstellingen
| Nee | Ja
| Instellingen enige tijd vasthouden nadat scannen is voltooid.
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Automatische Starttijd voor Taak Tijdens Scannen
| 60 seconden | Nee | Ja
| Standaardweergave-Instellingen
| E-mailen (faxen wanneer fax is geïnstalleerd) | Nee | Ja
| Standaardselectie adresboek
| Nee | Ja
| Alleen adressen van verzendmodi toepassen
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| De weergave van het adresboek krijgt de prioriteit.
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Categorie weergegeven als standaard
| Geen | Nee | Ja
| Alle adrestypen weergeven, ongeacht de modus die wordt weergegeven.
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Adresboek vergroten
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Afdrukstand
| Staand | Nee | Ja
| Instelling oorspronkelijke resolutie
| Nee | Ja
| Algemeen voor scans
| Ingestelde resolutie toepassen bij opslag: uitgeschakeld, 200 x 200 dpi | Nee | Ja
| E-mail
| Ingestelde resolutie toepassen bij opslag: uitgeschakeld, 200 x 200 dpi | Nee | Ja
| Internetfax*1
| Ingestelde resolutie toepassen bij opslag: uitgeschakeld, 200 x 100 dpi | Nee | Ja
| Faxen*2
| Ingestelde resolutie toepassen bij opslag: uitgeschakeld, Standaard | Nee | Ja
| Standaardbelichtingsinstellingen
| Automatisch | Nee | Ja
| Standaardorigineelafbeeldingstype
| Tekst | Nee | Ja
| Scherpte
| 3 | Nee | Ja
| Contrast
| 3 | Nee | Ja
| Dezelfde afbeelding verzenden als in Fax-/I-faxmodus
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Zorg ervoor, dat u op de Volgende Adres Toets () drukt, vóór het selecteren van het volgende adres
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Geluid bij voltooide scan
| Gemiddeld | Nee | Ja
| Omschakelen weergave-volgorde uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instelling vasthouden ontvangen afdrukgegevens
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Standaardverificatiestempel*3
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| E-mail/Scannen/Data-Invoer
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Fax/Internetfax
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Standaardbreedte van wisstrook instellen
| Nee | Ja
| Randverwijdering breedte
| 10 mm (1/2") | Nee | Ja
| Randverwijdering midden
| 10 mm (1/2") | Nee | Ja
| Door tijd opgegeven uitvoer van ontvangen gegevens
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instellingen in-/uitschakelen
| Nee | Ja
| Registratie uitschakelen
| Nee | Ja
| Reg. van bestemming via bedieningspaneel uitschak.
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| Reg.van bestemming op webpage uitschak.*3
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| Registratie van alle programma-items uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Registratie/verwijderen van programma uitschakelen
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| Registratie van geheugenvak uitschakelen
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| Bestemmingsregistratie voor Globaal Adres Zoeken uitschakelen*4
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| Registratie door middel van Network Scanner Tools*4
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Doorsturen via netwerk uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instel. voor uitschak. van verzending
| Nee | Ja
| [Opn. verzenden] uitschakelen in beeldverzendmodus
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Selecteren uit adresboek uitschakelen
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| Directe invoer uitschakelen
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| PC-I-Fax-verzending uitschakelen*1
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| PC-Fax-verzending uitschakelen*4
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Eigen nummer en naam
| Nee | Ja
| Registratie zendergegevens
| - | Nee | Ja
| Registratie van Eigen naam kiezen
| - | Nee | Ja
| Scaninstellingen
| Nee | Ja
| Scaninstellingen
| Nee | Ja
| Standaard Afzender instellen
| - | Nee | Ja
| Standaardinstellingen kleurmodus
| Nee | Ja
| Algemeen voor scans
| (Geen item)
| Automatisch | Nee | Ja
| (Geen item)
| Grijstinten | Nee | Ja
| Wijzigen Z/W-instelling in automodus uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Voor alle e-mails
| (Geen item)
| Automatisch | Nee | Ja
| (Geen item)
| Grijstinten | Nee | Ja
| Wijzigen Z/W-instelling in automodus uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instelling Oorspronkelijke Bestandsindeling
| Algemeen voor scans
| Nee | Ja
| Bestandstype
| PDF | Nee | Ja
| Zwart-wit
| MMR (G4) | Nee | Ja
| Kleur/Grijswaarden
| Gemiddeld | Nee | Ja
| Extra zwarte letters
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Opgegeven pagina's per bestand
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Aantal pagina's
| 1 | Nee | Ja
| E-mail
| Nee | Ja
| Bestandstype
| PDF | Nee | Ja
| Zwart-wit
| MMR (G4) | Nee | Ja
| Kleur/Grijswaarden
| Gemiddeld | Nee | Ja
| Opgegeven pagina's per bestand
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Aantal pagina's
| 1 | Nee | Ja
| Compressiemodus bij distributie
| Nee | Ja
| Zwart-wit
| MH (G3) | Nee | Ja
| Kleur/Grijswaarden
| Gemiddeld | Nee | Ja
| Extra zwarte letters
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instelling van maximum aantal verzenddata (E-mail)
| Onbeperkt | Nee | Ja
| Als de E-mail bijlage(n) de maximale grootte overschrijdt, wordt het in meerde bestanden verzonden.
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Max. grootte gegevensbijlagen (map FTP/Bureaublad/Netwerk)
| Onbeperkt | Nee | Ja
| Bcc-instelling
| Nee | Ja
| Bcc inschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Bcc-adres weergeven in het opdrachtstatusscherm
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Scanfunctie uitschakelen
| Nee | Ja
| PC-scan
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instelling standaard adres
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Internetfaxinstellingen*1
| Nee | Ja
| Standaardinstellingen
| Nee | Ja
| Afdrukken automatisch reactiveren
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Compressie-instelling
| MH (G3) | Nee | Ja
| Instelling luidsprekervolume
| Nee | Ja
| Signaal ontvangen
| Gemiddeld | Nee | Ja
| Foutsignaal communicatie
| Gemiddeld | Nee | Ja
| Origineel afdrukken op transactierapport
| Alleen foutrapport afdrukken | Nee | Ja
| Instelling Afdrukken Transactierapport
| Nee | Ja
| Enkele verzending
| Alleen foutrapport afdrukken | Nee | Ja
| Distribueren
| Volledig rapport afdrukken | Nee | Ja
| Ontvangen
| Niet afdrukken | Nee | Ja
| Instelling Afdrukken Activiteitenrapport
| Nee | Ja
| Automatisch afdrukken bij vol geheugen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Dagelijks afdrukken op opgegeven tijd
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instelling voor inhoud afdrukken selecteren
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Verzendinstelling
| Nee | Ja
| I-Fax ontvangstrapport aan/uit instelling
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Time-out Aanvraag I-Fax ontvangstrapport instellen
| 1 uur | Nee | Ja
| Aantal malen opnieuw zenden bij ontvangstfout
| 2 maal | Nee | Ja
| Instelling van maximum aantal verzenddata
| Onbeperkt | Nee | Ja
| Instelling Verzenden Draaiing
| Alle ingeschakeld | Nee | Ja
| Paginanummer afdrukken bij ontvanger
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Opnieuw oproepen indien bezet
| Opnieuw oproepen. Aantal keren: 2, interval: 3 minuten | Nee | Ja
| Opnieuw bellen bij communicatiefout
| Opnieuw oproepen. Aantal keren: 1, interval: 3 minuten | Nee | Ja
| Ontvangstinstellingen
| Nee | Ja
| Instelling Reductie Automatische Ontvangst
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Instelling duplexontvangst
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Adres voor doorsturen gegevens instellen
| - | Nee | Ja
| Directe SMTP
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Ook hostnaam of IP-adres toevoegen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Hostnaam of IP-adres
| - | Nee | Ja
| Letter-formaat RX verkleind afdrukken *5
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Ontvangstdatum/-tijd afdrukken
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| A3 RX verkleinen *5
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instelling time-out POP3-communicatie
| 60 seconden | Nee | Ja
| Instelling van interval ontvangstcontrole
| 5 min. | Nee | Ja
| Faxuitvoerinstellingen
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Nee | Ja
| Aantal afdrukken
| - | Nee | Ja
| Nietinstellingen
| - | Nee | Ja
| Instelling van mail of domeinnaam toestaan/weigeren
| Nee | Ja
| Instelling van mail of domeinnaam toestaan/weigeren
| Alle ongeldig | Nee | Ja

*1 Als de internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd.
*2 Als de faxuitbreidingskit is geïnstalleerd.
*3 Als de verificatiestempeleenheid is geïnstalleerd.
*4 Als het netwerk is ingeschakeld.
*5 Deze functie is niet beschikbaar in sommige landen en regio's.
Instellingen documentarchivering
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Instellingen documentarchivering
| Nee | Ja
| Instellingen Standaardmodus
| Deelmodus | Nee | Ja
| Instelling Sorteermethode
| Datum | Nee | Ja
| Instelling beheerdersbevoegdheid
| Nee | Ja
| Bestanden verwijderen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Map wissen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Wachtwoord wijzigen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Alle snelbestanden wissen
| Nee | Ja
| Nu verwijderen
| - | Nee | Ja
| Snelbestanden verwijderen tijdens het opstarten
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Afdrukstand
| Staand | Nee | Ja
| Standaardinstellingen kleurmodus
| Automatisch | Nee | Ja
| Standaardbelichtingsinstellingen
| Automatisch | Nee | Ja
| Standaardorigineelafbeeldingstype

Tekst Nee Ja

| Instellingen oorspronkelijke resolutie

600 x 600 dpi Nee Ja

| Instelling kleurgegevenscompressiefactor

Gemiddeld Nee Ja

| Geluid bij voltooide scan

Gemiddeld Nee Ja

| Standaarduitvoerlade*1

Hangt af van de configuratie van het apparaat Nee Ja

| Tekst/stempel afdrukken bij opnieuw afdrukken uitschakelen

Uitgeschakeld Nee Ja

| Batch-afdrukinstellingen

Nee Ja

| Opties [Alle gebr.] niet toegest.

Ingeschakeld Nee Ja

| Optie [Gebr. onbekend] niet toegest.

Ingeschakeld Nee Ja

| Standaardbreedte van wisstrook instellen

Nee Ja

| Randverwijdering breedte

10 mm (1/2") Nee Ja

| Randverwijdering midden

10 mm (1/2") Nee Ja

| Kaart Formaat-Instellingen

Nee Ja

| Origineelformaat

X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") Nee Ja

| Aanpassen aan opslaggrootte

Uitgeschakeld Nee Ja

| Inst. opslaan/verwijderen na afdrukken

Opslaan Nee Ja

| Scannen naar extern geheugenapparaat

Nee Ja

| Standaardinstellingen kleurmodus

Tekst Nee Ja

| Instelling Oorspronkelijke Bestandsindeling

PDF Nee Ja

| Zwart-wit

MMR (G4) Nee Ja

| Kleur/Grijswaarden

Nee Ja

| Compressiefactor

Gemiddeld Nee Ja

| Zwarte letter benadrukken

Uitgeschakeld Nee Ja

| Opgegeven pagina's per bestand

Uitgeschakeld Nee Ja

| Standaardbelichtingsinstellingen

Automatisch Nee Ja

| Standaardorigineelafbeeldingstype

Automatisch Nee Ja

| Instellingen oorspronkelijke resolutie

200 x 200 dpi Nee Ja

| Opslaan naar extern geheugenapparaat uitschakelen

Uitgeschakeld Nee Ja

| Standaard PDF-indeling voor bladeren op pc

Nee Ja

| Zwart-wit

Nee Ja

| Compressiemodus

MMR (G4) Nee Ja

| Kleur/Grijswaarden

Nee Ja

| Compressiefactor

Gemiddeld Nee Ja

| Kopiëren

Uitgeschakeld Nee Ja

| Resolutie toepassen tijdens opdrachtuitvoering

Uitgeschakeld Nee Ja

| Printer

Uitgeschakeld Nee Ja

| Resolutie toepassen tijdens opdrachtuitvoering

Uitgeschakeld Nee Ja

| Scanner

Uitgeschakeld Nee Ja

| Resolutie toepassen tijdens opdrachtuitvoering

Uitgeschakeld Nee Ja

| Internetfax

Uitgeschakeld Nee Ja

| Resolutie toepassen tijdens opdrachtuitvoering

Uitgeschakeld Nee Ja

| Faxen

Uitgeschakeld Nee Ja

| Resolutie toepassen tijdens opdrachtuitvoering

Uitgeschakeld Nee Ja

| Scannen naar schijf

Uitgeschakeld Nee Ja

| Resolutie toepassen tijdens opdrachtuitvoering

Uitgeschakeld Nee Ja

| Opties documentuitvoer

Nee Ja

| Afdrukken

Nee Ja

| Kopiëren

Ingeschakeld Nee Ja

| Printer

Ingeschakeld Nee Ja

| Scan verzenden

Uitgeschakeld Nee Ja

| Internetfax verzenden (inclusief PC-I-Fax) *2

Uitgeschakeld Nee Ja

| Fax verzenden (inclusief PC-Fax)*3

Uitgeschakeld Nee Ja

| Scannen naar schijf

Ingeschakeld Nee Ja

| Scan verzenden

Nee Ja

| Kopiëren

Uitgeschakeld Nee Ja

| Printer

Uitgeschakeld Nee Ja

| Scan verzenden

Ingeschakeld Nee Ja

| Internetfax verzenden (inclusief PC-I-Fax) *2

Uitgeschakeld Nee Ja

| Fax verzenden (inclusief PC-Fax)*3

Uitgeschakeld Nee Ja

| Scannen naar schijf

Ingeschakeld Nee Ja

| Internetfax verzenden*2

Nee Ja

| Kopiëren

Uitgeschakeld Nee Ja

| Printer

Uitgeschakeld Nee Ja

| Scan verzenden

Uitgeschakeld Nee Ja

| Internetfax verzenden (inclusief PC-I-Fax)

Ingeschakeld Nee Ja

| Fax verzenden (inclusief PC-Fax)

Uitgeschakeld Nee Ja

| Scannen naar schijf

Uitgeschakeld Nee Ja

| Fax verzenden*3

Nee Ja

| Kopiëren

Uitgeschakeld Nee Ja

| Printer

Uitgeschakeld Nee Ja

| Scan verzenden

Uitgeschakeld Nee Ja

| Internetfax verzenden (inclusief PC-I-Fax) *2

Uitgeschakeld Nee Ja

| Fax verzenden (inclusief PC-Fax)

Ingeschakeld Nee Ja

| Scannen naar schijf

Uitgeschakeld Nee Ja

| Automatisch verwijderen van bestandsinstellingen

Alle ongeldig Nee Ja
*1 Als een uitvoerlade is geïnstalleerd.
*2 Als de internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd.
*3 Als de faxuitbreidingskit is geïnstalleerd.
Lijst afdrukken (beheerder)
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Lijst afdrukken (beheerder)
| Nee | Ja
| Lijst beheerdersinstellingen
| - | Nee | Ja
| Activiteitenrapport voor beeldverzending
| - | Nee | Ja
| Lijst met ontvangen/doorgestuurde gegevens
| - | Nee | Ja
| Lijst met webinstellingen*1
| - | Nee | Ja
| Lijst met metadatasets*2
| - | Nee | Ja

*1 Als het netwerk is ingeschakeld
*2 Als de applicatie-integratiemodule is geïnstalleerd
Sharp OSA-instellingen
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Sharp OSA-instellingen
| Nee | Ja
| Instellingen extern account*1
| Nee | Ja
| Extern accountbeheer
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Authenticatie door externe server inschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instellingen USB-driver*2
| Nee | Ja
| Extern toetsenbord
| Gebruik interne driver | Nee | Ja
| Cardlezer/-schrijver
| Gebruik interne driver | Nee | Ja
| USB-geheugen
| Gebruik interne driver | Nee | Ja
| Encryptieniveau
| Geen | Nee | Ja
| Instellingen opdrachtprioriteit
| - | Nee | Ja

*1 Als een externe accountmodule is geïnstalleerd
*2 Als een externe accountmodule of applicatiecommunicatiemodule is geïnstalleerd
Instellingen in-/uitschakelen
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| INSTELLINGEN INSCHAKELEN/UITSCHAKELEN
| Nee | Ja
| Voorwaarde-instellingen
| Nee | Ja
| Afdrukken lege pagina uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Gebruikersbediening
| Nee | Ja
| Afdrukken door ongeldige gebruiker uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Bedieningsinstellingen
| Nee | Ja
| Timer voor automatisch wissen annuleren
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Uitschakelen van opdrachtprioriteit
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Uitsch. afdruk via handinvoer
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Automatische toetsherhaling uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Aanpassen van klok uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Kaften/insteekv. modus uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Apparaatbeheer
| Nee | Ja
| Uitschakelen van documentinvoereenheid
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Uitschakelen van duplex
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Papierlade met grote capaciteit uitschakelen*1
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Optionele papierlade uitschakelen*2
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Lade-instellingen uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Afwerkingseenheid uitschakelen*3
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Staffel uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Nieteenheid uitschakelen*3
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Perforator uitschakelen*4
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Hoofdapparaatmodus uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Volgapparaatmodus uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instellingen kopieerfunctie
| Nee | Ja
| Registratie/verwijderen van programma uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Uitschakeling handinvoer bij 2-zijdig kopiëren
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Automatische papierselectie uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Registratie van aangepaste afbeelding uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Verzenden tijdens kopiëren uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Printerinstellingen
| Nee | Ja
| Kennisgevingspagina niet afdrukken
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Testpagina niet afdrukken
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Handinvoer uitsluiten bij automatische papierselectie
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Rechtstreeks afdrukken USB-geheugen uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Rechtstreeks afdrukken vanuit netwerkmap uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Verzenden tijdens afdrukken uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instellingen Beeld Verzenden
| Nee | Ja
| Omschakelen weergave-volgorde uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Faxdistributie uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Registratie uitschakelen
| Nee | Ja
| Reg. van bestemming via bedieningspaneel uitschak.
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| Reg.van bestemming op webpage uitschak.*5
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| Registratie/verwijderen van programma uitschakelen
| Nee | Ja
| Registratie van alle programma-items uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Registratie van geheugenvak uitschakelen
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| Bestemmingsregistratie voor Globaal Adres Zoeken uitschakelen*5
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| Registratie door middel van Network Scanner Tools*5
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Doorsturen via netwerk uitschakelen*5
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instel. voor uitschak. van verzending
| Nee | Ja
| [Opn. verzenden] uitschakelen in beeldverzendmodus
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Selecteren uit adresboek uitschakelen
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| Directe invoer uitschakelen
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| PC-I-Fax-verzending uitschakelen*6
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| PC-Fax-verzending uitschakelen*7
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Scanfunctie uitschakelen
| Nee | Ja
| PC-scan
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instellingen documentarchivering
| Nee | Ja
| Tekst/stempel afdrukken bij opnieuw afdrukken uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Batch-afdrukinstellingen
| Nee | Ja
| Opties [Alle gebr.] niet toegest.
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Optie [Gebr. onbekend] niet toegest.
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Opslaan naar extern geheugenapparaat uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instellingen webbrowser*8
| Nee | Ja
| URL-invoer uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Extra bewerken van favoriet uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Registreren/bewerken van beginscherm uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Afdrukken in webbrowsermodus uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Geschiedenis weergeven uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Beveiligingsinstellingen
| Nee | Ja
| Instelling Verborgen patroon afdrukken
| Nee | Ja
| Directe invoer uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja

*1 Als een lade met grote capaciteit is geïnstalleerd.
*2 Als een papierlade is geïnstalleerd.
*3 Als een zadelsteek-afwerkingseenheid of afwerkingseenheid is geïnstalleerd.
*4 Als een perforatiemodule is geïnstalleerd.
*5 Als het netwerk is ingeschakeld.
*6 Als de internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd.
*7 Als de faxuitbreidingskit is geïnstalleerd.
*8 Als de webbrowseruitbreidingskit is geïnstalleerd.
Gegevensback-up
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Gegevensback-up
| Nee | Ja
| Opslagback-up
| - | Nee | Ja
| Apparaat kopiëren
| - | Nee | Ja
| Adresboek doorsturen
| - | Nee | Ja

Productcode
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Productcode*
| Nee | Ja
| Serienummer
| - | Nee | Ja
| Barcode-lettertypekit
| - | Nee | Ja
| Internetfaxuitbreidingskit
| - | Nee | Ja
| E-mailwaarschuwing en -status
| - | Nee | Ja
| Applicatie-integratiemodule
| - | Nee | Ja
| Applicatiecommunicatiemodule
| - | Nee | Ja
| Module voor externe accounts
| - | Nee | Ja
| XPS-uitbreidingskit
| - | Nee | Ja
| Webbrowser-uitbreidingskit
| - | Nee | Ja

* Afhankelijk van de geïnstalleerde randapparatuur zijn sommige instellingen mogelijk niet beschikbaar.
Systeeminstellingen opslaan/oproepen
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Systeeminstellingen opslaan/oproepen
| Nee | Ja
| Fabrieksinstellingen herstellen
| - | Nee | Ja
| Huidige configuratie opslaan
| - | Nee | Ja
| Configuratie herstellen
| - | Nee | Ja

Terug naar begin