# VERBORGEN PATROON AFDRUKKEN

## Tabblad 'Normale toestand'

Selecteer Instelling Verborgen patroon afdrukken.
Met Verborgen patroon afdrukken wordt een verborgen tekst op de achtergrond van uitvoervellen opgenomen.
Als een uitvoervel wordt gekopieerd, wordt de opgenomen tekst duidelijk zichtbaar weergegeven, hetgeen niet-geautoriseerd kopiëren helpt te voorkomen.

### Standaardinstellingen

Item | Beschrijving
--- | ---
Instelling Verborgen patroon afdrukken | Een patroonafdruk kan worden afgedrukt met deze instellingen.
Afdrukkleur | Selecteer een afdrukkleur.
Belichting | Selecteer een belichting.
Tekengrootte | Selecteer een lettergrootte.
Hoek | Selecteer een tekenhoek.
Tekenstijl | Selecteer de tekeninstellingen voor standaard of cursief.
Camouflagepatroon | Stel een camouflagepatroon in.
Afdrukmethode | Selecteer een tekenweergavepatroon. Positief Negatief

### Instelling afdrukinhoud

Item | Beschrijving
--- | ---
Vooringest. woord | Hiermee kunt u een vooraf ingestelde tekenreeks selecteren. U kunt de volgende tekenreeksen selecteren: NIET KOPIËREN, TOPGEHEIM, Alleen voor intern gebruik, Zorgvuldig behandelen, BELANGRIJK, Ongeldige kopie, VERTROUWELIJK, KOPIE
Voorkeurstekst | Selecteer een opgeslagen vooraf ingestelde tekenreeks. Deze instelling wordt genegeerd als [Directe Invoer] is ingeschakeld. NIET KOPIËREN, TOPGEHEIM, Alleen voor intern gebruik, Zorgvuldig behandelen, BELANGRIJK, Ongeldige kopie, VERTROUWELIJK, KOPIE
Informatie afdrukken | Hiermee schakelt u gelijktijdig afdrukken van de volgende informatiesets in. Serienummer, accountopdracht-ID, gebruikersnaam/gebruikersnummer, beheer van aantal kopieën, datum en tijd
Directe invoer uitschakelen | Voer rechtstreeks de gewenste tekst in. Deze instelling wordt genegeerd als [Voorkeurtekst] is ingeschakeld.

## Tabblad 'Contrast'

Gebruik dit tabblad om handmatig het contrast van een verborgen patroon op te geven.
Zwart, magenta en cyaan kunnen op 9 niveaus worden ingesteld.

## Aangepaste tekstregistratie

Hiermee worden de door de gebruiker gemaakte afdruktekens opgeslagen. Er kunnen maximaal 30 door de gebruiker gemaakte printertekens worden opgeslagen.
Terug naar begin