# EEN TUSSENOPDRACHT MAKEN

## Overzicht

Wanneer u dringend een kopie moet maken terwijl een lange kopieersessie of andere opdracht wordt uitgevoerd, kunt u de functie voor een tussenopdracht gebruiken. De functie voor een tussenopdracht onderbreekt de gegevensuitvoer en voert met voorrang een origineel uit waarvoor de tussenopdracht is gespecificeerd.

- De toets [Onderbreken] wordt niet weergegeven wanneer een origineel wordt gescand.
- Afhankelijk van de instellingen van de opdracht in uitvoering, wordt de toets [Onderbreken] mogelijk niet weergegeven.
- Tussenopdracht kan niet worden gebruikt in combinatie met de volgende functies:
  Opdracht Samenstel., Tandemkopie, Boekkopie, Kaart Formaat, Vergrot. Over meerdere pag., Aantal originelen, Proefkopie, Voorbeeldinstelling, Boek splitsen
- Wanneer u een origineel op de glasplaat plaatst kunt u de functies 2-Zijdig kopiëren, sorteren of nietsorteren niet selecteren om een tussenopdracht uit te voeren.
  Als u een van deze functies nodig hebt, moet u de automatische documentinvoer gebruiken.

## Bediening

1. #### Tik op de toets [Onderbreken]

   Het modusscherm voor Onderbreken wordt weergegeven.

   Als gebruikersauthenticatie is ingeschakeld, tikt u op de toets [Onderbreken] om het scherm voor gebruikersauthenticatie weer te geven. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om gebruikersauthenticatie uit te voeren.

2. #### Plaats het origineel

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

3. #### Stel elke kopieerinstelling naar wens in

   ###### Een tussenopdracht annuleren:

   Tik op de toets [Annuleren]

4. #### Tik op de toets [Starten kleur] of [Starten zwart/wit] om het kopiëren van de tussenopdracht te starten

   De onderbroken opdracht wordt hervat zodra de tussenopdracht is voltooid.
   In de functie voor een tussenopdracht wordt geen afdrukvoorbeeld van het gescande origineel weergegeven.

Terug naar begin