# GEBRUIKERSLIJST

In dit scherm worden de standaard gebruikerslijst en de gebruikerslijst weergegeven.
In de gebruikerslijst kunt u de weergave beperken op alfabet of gebruikersindex door de lijst [Index] te selecteren en kunt u het aantal gebruikers dat tegelijkertijd wordt weergegeven selecteren met [Opties tonen].

### STANDAARDGEBRUIKERSLIJST

De volgende gebruikers zijn in de fabriek in het apparaat opgeslagen.

- Beheerder: de beheerdersaccount van het apparaat is als fabrieksinstelling opgeslagen.
- Systeembeheerder: de account voor systeembeheer is als fabrieksinstelling opgeslagen. Deze account kan geen opdrachten uitvoeren.
- Gebruiker: deze account wordt gebruikt als netwerkauthenticatie wordt gebruikt en een gebruikersnaam die niet in het apparaat is opgeslagen, rechtstreeks wordt ingevoerd. (Dit kan niet worden geselecteerd in het scherm voor gebruikersaanmelding.)
- Leverancier: de account die wordt gebruikt als een munt wordt ingevoerd in de nieuwe muntsleuf.
- Leverancier2: de account die wordt gebruikt als een munt wordt ingevoerd in de oude muntsleuf.
- Apparaataccount: een account waaraan de bevoegdheid met kleurverbod is verleend.
- Andere gebruiker: deze account wordt gebruikt wanneer een afdrukopdracht wordt uitgevoerd met ongeldige gebruikersinformatie. (Dit kan niet worden geselecteerd in het scherm voor gebruikersaanmelding.)
  Raadpleeg de volgende tabel voor de instellingen voor elke gebruiker.

Gebruikersnaam | Beheerder | Systeembeheerder | Gebruiker | Apparaataccount | Leverancier | Leverancier2 | Andere gebruiker
Gebruikersnaam | admin | sysadmin | user | apparaataccount | Leverancier | Leverancier2 | Overige
Wachtwoord | (Zie 'Verkorte installatiehandleiding'.)*1 | sysadmin*1 | users*1 | deviceaccount*1 | -
Mijn map | Geen | Hoofdmap | Geen | Hoofdmap | Geen
Authenticatie-instellingen | Lokaal aanmelden | -
Paginalimietgroep | Onbeperkt*1
Authoriteitsgroep*2 | Beheerder | Systeembeheerder*1 | Gebruiker*1 | Autoriteit met kleurverbod*1 | Gebruiker*1 | Gast*1
Favoriete handelingen-groep | Volgens de systeeminstellingen *1

*1 Items die kunnen worden gewijzigd
*2 Zie 'Lijst van instellingen en fabrieksinstellingen van sjabloongroepen' voor gedetailleerde informatie over elk van de instellingen.
De opties [Leverancier] en [Leverancier2] worden alleen weergegeven wanneer de leverancier is verbonden.

### Een gebruiker toevoegen of bewerken

Wanneer u op de toets [Toevoegen] tikt, wordt het registratiescherm voor gebruikers weergegeven. Er kunnen maximaal 1000 netwerkmappen worden geregistreerd.
Als op een gebruikersnaam wordt getikt, wordt het registratiescherm van deze gebruiker weergegeven en kunt u de instellingen bewerken.

###### Lijst met instellingsitems

Item | Beschrijving
--- | ---
Gebruikersnaam | Een gebruikersnaam van maximaal 255 tekens opslaan. Deze gebruikersnaam wordt gebruikt als toetsnaam in het authenticatiescherm, als gebruikersnaam voor documentarchivering en als verzendernaam. (De gebruikersnaam moet uniek zijn.)
Gebruikersnaam toepassen op aanmeldnaam*1 | Selecteer dit als u de ingevoerde gebruikersnaam wilt invoeren als aanmeldnaam.
Voorletter | Hiermee wordt bepaald waar de gebruikersnaam wordt opgenomen in de gebruikerslijst. Voer maximaal 10 karakters in voor de voorletters.
Index | Selecteer een aangepaste index om op te slaan. De namen van aangepaste indexen zijn dezelfde namen als in het adresboek.
Gebruikersnummer*2 | Voer een gebruikersnummer van 5 tot 8 cijfers in.
Gebruikersnaam*1 | Voer de gebruikersnaam in die wordt gebruikt wanneer authenticatie met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord is ingeschakeld (maximaal 255 tekens). (De gebruikersnaam moet uniek zijn.)
Wachtwoord*1, 3 | Voer het wachtwoord in (van 1 tot 255 tekens) dat wordt gebruikt voor gebruikersauthenticatie met een gebruikersnaam en wachtwoord. (het wachtwoord is optioneel)
E-mailadres | Voer het e-mailadres in dat wordt gebruikt in de verzendlijst en voor LDAP-authenticatie (maximaal 255 tekens).
Home Directory-pad | Voer maximaal 127 tekens in van volle of halve breedte voor het home directory-pad.
Gebruikersnaam en wachtwoord voor gebruikersauthenticatie. | Stel in of de gebruikersnaam/het wachtwoord voor gebruikersauthenticatie moet worden gebruikt als de gebruikersnaam/het wachtwoord voor authenticatie van het home directory-pad.
Gebruikersnaam | Voer maximaal 127 tekens in van volle of halve breedte voor de gebruikersnaam voor authenticatie van het home directory-pad.
Wachtwoord | Voer maximaal 255 cijfertekens in voor het wachtwoord voor authenticatie van het home directory-pad.
Mijn map | Sla een map die moet worden gebruikt voor documentarchivering op als speciale gebruikersmap (of Mijn map). U kunt een opgeslagen map selecteren of een nieuwe map maken en opgeven.
Authenticatie-instellingen*1 | Selecteer [Lokaal aanmelden] of [Netwerkauthenticatie] (wanneer LDAP is ingeschakeld) voor authenticatie.
Organisatie/Groep | Stel een groep in waarvan de gebruiker deel uitmaakt. Er kunnen maximaal 8 groepen worden toegewezen.
Authenticatieserver | Als [Netwerkauthenticatie] is geselecteerd, selecteert u de server die voor gebruikersauthenticatie moet worden gebruikt in de lijst met LDAP-servers die is opgeslagen in 'Instellingsmodus (webversie)'.
Paginalimietgroep | Geef de paginalimiet voor de gebruiker op door een van de opgeslagen paginalimietgroepen te selecteren. De fabrieksinstelling is [Onbeperkt]. Zie 'LIJST VAN PAGINALIMIETGROEPEN voor meer informatie.
Authoriteitsgroep | Geef de gebruikersbevoegdheden op door een van de opgeslagen authoriteitsgroepen te selecteren. De fabrieksinstelling is [Gebruiker]. Zie 'LIJST VAN AUTHORITEITSGROEPEN voor meer informatie.
Favoriete handelingen-groep | Hiermee wordt de favoriete handelingen-groep toegepast bij aanmelding. De fabrieksinstelling is [Volgens de systeeminstellingen]. U kunt de instellingen wijzigen door [Gebruikersbediening] te selecteren in 'Instellingsmodus (webversie)' . (Beheerdersrechten zijn vereist.)

*1 Wordt niet weergegeven als 'Gebruikersnummer' is geselecteerd als authenticatiemethode.
*2 Wordt alleen weergegeven wanneer 'Gebruikersnummer' is geselecteerd als authenticatiemethode.
*3 Niet vereist als netwerkauthenticatie wordt gebruikt, omdat het wachtwoord dat is opgeslagen in de LDAP-server wordt gebruikt.

### Een gebruiker verwijderen

- Stel het selectievakje links van de gebruikersnaam in en tik op de toets [Wissen]. De geselecteerde gebruiker wordt nu verwijderd.
- Als u op de toets the [Alle gebruikers verwijderen] tikt, worden alle geregistreerde gebruikers verwijderd. (Behalve gebruikers die als fabrieksinstelling zijn opgeslagen.) Alleen de beheerder van het apparaat kan deze functie gebruiken.
- Als u op de toets [Wis alle auto-geregistr. gebr.] tikt, verwijdert u alle automatisch geregistreerde gebruikers.
  Zie 'AUTOMATISCH GEREGISTREERDE GEBRUIKERS' voor informatie over het automatisch registreren van gebruikers.

Als aanmeldingsauthenticatie in de apparaataccountmodus is ingesteld, kan de optie 'Alle gebruikers verwijderen' niet worden gebruikt.

## Aangepaste Index

Als u op 'Aangepaste Index' tikt in het linkermenu, wordt het scherm voor de aangepaste index weergegeven.
U kunt de naam van een aangepaste index wijzigen door op de naam te tikken.
Wis de eerder ingevoerde tekens en voer een nieuwe naam in (maximaal 127 tekens).
De namen van de fabrieksinstellingen zijn 'Gebr 1' t/m 'Gebr 32'.
Terug naar begin