# ADRESSEN OPSLAAN VIA GLOBAAL ADRES ZOEKEN

## Overzicht

Sla de resultaten van zoekopdrachten in het globale adresboek op als nieuwe adressen in het adresboek.
Globaal adres zoeken vereist een LDAP-server.

## Bediening

1. #### Ga naar het adresboekscherm en tik op de toets [Adres registreren/bewerken] in het actiescherm of tik op de toets [Adresbeheer] in het beginscherm.

2. #### Tik op de toets [Nieuwe Toevoegen] in het actiescherm.

3. #### Tik op de toets [Contacten] om de basisgegevens in te voeren.

   Zorg dat u in ieder geval [Naam] en [Voorletter] invoert.
   Als u een categorie wilt opgeven, selecteert u een categorie in een categorielijst die wordt weergegeven wanneer op het invoervak wordt getikt.

   Als gebruikersauthenticatie is ingeschakeld, wordt het tabblad voor de instelling voor adrespublicatie weergegeven. Als u de adrespublicatie instelt, kunnen opgeslagen vermeldingen van het type 'Contacten' en 'Groep' worden gedeeld binnen een opgegeven groep of worden opgeslagen als persoonlijke contacten waar alleen u toegang toe hebt.
   - CONTACTEN PUBLICEREN VOOR SPECIFIEKE GEBRUIKERS

   ###### Een categorienaam registreren:

   Selecteer in de instellingsmodus [Adresboek] → → [Categorie-instelling].

4. #### Tik op de toets [Globaal Adres Zoeken] in het actiescherm

5. #### Tik op de LDAP-server die u wilt gebruiken

   Als er slechts één LDAP-server is opgeslagen, hoeft u deze stap niet uit te voeren. Als een authenticatiescherm voor de LDAP-server wordt weergegeven, voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en tikt u vervolgens op de toets [OK].
   - AUTHENTICATIE OP BASIS VAN GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD
   Nadat u een server hebt geselecteerd, tikt u op .

6. #### Tik op het invoerveld

   Tik op voor [Item] om het zoekdoel te wijzigen. U kunt [Naam] of [Adres/nummer] selecteren.

7. #### Voer de zoekconditie in en tik op de toets [Start Zoeken].

8. #### Selecteer één adres uit de lijst met zoekresultaten en tik op de knop [Invoeren] in het actiescherm.

   Als u de adresgegevens wilt controleren, selecteert u het adres en tikt u op de toets [Adresgegevens bevestigen] in het actiescherm.

9. #### Controleer of het geselecteerde adres is weergegeven en tik vervolgens op de toets [Adres hieronder registreren].

10. #### Tik op de toets [Directe invoer voltooien.] in het actiescherm.

11. #### Tik op de toets [Registr. beëind.] in het actiescherm

    Als [Instellen als standaard gebruikt] niet is ingeschakeld voor een adres, wordt een bevestigingsscherm weergegeven waarin u wordt gevraagd of u het standaardadres wilt selecteren.

Terug naar begin