# HET AANTAL VELLEN VAN HET GESCANDE ORIGINEEL CONTROLEREN (AANTAL ORIGINELEN)

## Overzicht

Telt vóór verzending het aantal vellen van het gescande origineel en geeft dit aantal weer.
Door het aantal gescande origineelvellen te controleren, kunt u vergissingen bij het verzenden voorkomen.

- Het telresultaat wordt weergegeven met het aantal gescande vellen van het origineel, niet het aantal pagina's. Wanneer bijvoorbeeld een 2-zijdig origineel wordt verzonden, wordt '1' weergegeven om aan te geven dat één origineelvel is verzonden en dus niet '2' (voor de voor- en achterzijde van dat ene vel).
- De instelling moet voor elke modus apart worden ingeschakeld voor distributieverzending.

## Bediening

1. #### Originelen plaatsen in de automatische documentinvoereenheid

   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID

2. #### Geef de bestemming op

   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VIA HET ZOEKNUMMER
   - HANDMATIG EEN BESTEMMING INVOEREN
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET GLOBAAL ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET VERZENDLOGBOEK

3. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Aantal originelen]

   Op het pictogram wordt een vinkje weergegeven.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].

   ###### De instelling Aantal originelen annuleren:

   Tik op de toets [Aantal originelen] om het vinkje te wissen.

4. #### Tik op de toets [Start] om het scannen van het origineel te starten

   Tik op de toets [Voorbeeld] om vóór verzending van de gegevens een voorbeeld van de afbeelding weer te geven. Nadat u een origineel hebt gescand door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen. Tik op de toets [Start] om de verzending van een afbeelding te starten.
   Zie 'HET UITVOERBEELD VOOR HET VERZENDEN CONTROLEREN' voor meer informatie. Instellingen voor deze functie kunnen echter niet in het voorbeeldscherm worden gewijzigd.

5. #### Wanneer het scannen is voltooid, controleert u het aantal origineelvellen.

6. #### Tik op de toets [OK] om de verzending te starten

   ###### Als het weergegeven aantal originele vellen afwijkt van het werkelijke aantal vellen:

   Tik op de toets [Annuleren] en vervolgens op de toets [OK] in het berichtscherm om alle gescande gegevens te wissen. De scan- en bestemmingsinstellingen worden niet gewist. Plaats de origineelvellen opnieuw in de documentinvoerlade en tik op de toets [Start] om opnieuw te scannen.

Terug naar begin