# PAPIERTYPEREGISTRATIE

Sla een papiertype op als het gewenste papiertype niet in de selectie wordt weergegeven of als u een nieuwe set papiereigenschappen wilt maken.
Er kunnen maximaal 11 papiertypen worden geregistreerd.

###### Lijst met instellingsitems

Item | Beschrijving
--- | ---
Typenaam | Een willekeurige naam opslaan. De namen van de fabrieksinstellingen zijn 'Gebr.type 1' t/m 'Gebr.type 11'.
Vaste zijde van papier | Gebruik deze instelling als papier met een voor- en achterzijde wordt gebruikt.
Duplex uitschakelen | Gebruik deze instelling als papier geladen is dat niet kan worden gebruikt voor 2-zijdig afdrukken.
Nieten uitschakelen | Gebruik deze instelling als papier wordt gebruikt dat niet kan worden geniet.
Perforeren uitschakelen | Gebruik deze instelling als papier wordt gebruikt dat niet kan worden geperforeerd.
Vouwen uitschakelen | Gebruik deze instelling als papier wordt gebruikt dat niet kan worden gevouwen.

Welke instellingen u kunt selecteren varieert, afhankelijk van de geïnstalleerde randapparatuur.
Terug naar begin