# DE OPDRACHTENLIJST LEZEN

## Overzicht

U kunt de opdrachtenlijst weergeven door op de toets [Taakbeheer] te tikken op het aanraakscherm.
In dit gedeelte worden de pictogrammen beschreven die worden weergegeven in de opdrachtenlijst en de berichten die worden weergegeven in 'Status'.

### Pictogrammen die het type opdracht aangeven

| Afdrukopdracht (RGB/CMYK) |  | Opdracht voor Scannen naar E-mail
| Opdracht voor Scannen naar netwerkmap |  | Tandemkopie/afdrukopdracht
| Opdracht voor opnieuw afdrukken van een bestand dat is opgeslagen via Scannen naar schijf |  | Meerdere bestanden opnieuw afdrukken (zoals in een enkel bestand gegroepeerd)
| OSA-scanopdracht |  | Kopieeropdracht
| Opdracht voor Scannen naar FTP |  |

* Wordt weergegeven bij een distributieopdracht voor meerdere modi.

### Berichten die bij 'Status' worden weergegeven

#### Opdracht in uitvoering

Weergave | Status
--- | ---
'Afdrukken' | Afdrukopdracht wordt uitgevoerd.
'Kopiëren' | Kopieeropdracht wordt uitgevoerd.
'Verzenden' | Bezig met verzenden
'Gestopt' | De opdracht is gestopt
'Toner op' | Toner op
'Papier leeg' | Papier leeg
'Storing' | Papieropstopping
'Wachten' | Bezig met wachten
'Opwarmen' | Bezig met opwarmen
'Limiet' | De accountlimiet is bereikt.
'Fout' | Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de opdracht

#### Gereserveerde opdracht

Weergave | Status
--- | ---
'Wachten' | Opdracht wacht op uitvoering
Weergave van datum en tijd | Timerverzendopdracht (de opgegeven tijd wordt weergegeven)

#### Voltooide opdracht

Weergave | Status
--- | ---
'OK' | De opdracht is normaal beëindigd.
'Verzenden OK' | Verzending is voltooid
'Gestopt' | De opdracht werd gestopt
'NGxxxxxx' | De verzending/ontvangst is mislukt omdat er een communicatiefout is opgetreden (er wordt een 6-cijferige foutcode weergegeven in xxxxxx).
'Fout' | Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de opdracht

Terug naar begin