# ORIGINELEN VAN VERSCHILLEND FORMAAT SCANNEN(ORIGINEEL MET GEMENGDE FORMATEN)

## Overzicht

Scan originelen met verschillende formaten gelijktijdig via de automatische documentinvoereenheid; bijvoorbeeld als originelen van het formaat B4 (8-1/2" × 14") worden gemengd met originelen van het formaat A3 (11" × 17").
Wanneer u de originelen scant, detecteert het apparaat automatisch het formaat van elk origineel.
Deze functie kan alleen worden gebruikt met de combinaties van origineelformaten die hieronder worden weergegeven.

- A3 en B4, A3 en B5, B4 en A4, en A4 en B5
- A4R en B5, B4 en A4R, B4 en A5, en B5 en A5
- 11" × 17" en 8-1/2" × 14", 11" × 17" en 8-1/2" × 13", en 11" × 17" en 5-1/2" × 8-1/2"

- Wanneer Orig. met gemengd formaat is geselecteerd, kan geen scanformaat voor een origineel worden opgegeven.
- Nadat een scanformaat voor originelen is geselecteerd, kan Orig. met gemengd formaat niet worden opgegeven.
- Deze functie is niet beschikbaar als [Systeeminstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Instelling Detectie Formaat Origineel] in 'Instellingsmodus (beheerder)' is ingesteld op 'AB-3'.

## Bediening

1. #### Originelen plaatsen in de automatische documentinvoereenheid

   Plaats de originelen met de hoeken op elkaar uitgelijnd in de linkerachterhoek van de documentinvoerlade.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID

2. #### Geef de bestemming op

   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VIA HET ZOEKNUMMER
   - HANDMATIG EEN BESTEMMING INVOEREN
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET GLOBAAL ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET VERZENDLOGBOEK

3. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Orig. met gemengd formaat].

   Op het pictogram wordt een vinkje weergegeven.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op de toets [Vorige].

4. Voor originelen van gemengd formaat stelt u 'Origineel' in op 'Automatisch'.

   ###### De instelling van origineel met gemengde formaten annuleren:

   Tik op de toets [Origineel met gemengde formaten] om het vinkje te wissen.

5. #### Tik op de toets [Start] om het scannen van het origineel te starten

   Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat het scannen en verzenden is voltooid.
   Tik op de toets [Voorbeeld] om vóór verzending van de gegevens een voorbeeld van de afbeelding weer te geven. Nadat u een origineel hebt gescand door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen. Tik op de toets [Start] om de verzending van een afbeelding te starten.
   Zie 'HET UITVOERBEELD VOOR HET VERZENDEN CONTROLEREN' voor meer informatie. Instellingen voor deze functie kunnen echter niet in het voorbeeldscherm worden gewijzigd.

Terug naar begin