# EEN BESTAND OP EEN FTP-SERVER RECHTSTREEKS AFDRUKKEN

## Overzicht

Wanneer u een FTP-server registreert, kunt u een bestand op de FTP-server rechtstreeks selecteren en afdrukken via het aanraakscherm van het apparaat. Dit bespaart u de moeite van het downloaden van het bestanden en het afdrukken hiervan vanaf de computer.
Als u een PDF-bestand selecteert dat met een wachtwoord is beveiligd, moet u dat wachtwoord invoeren in het opdrachtstatusscherm.

- EEN VERSLEUTELD PDF-BESTAND AFDRUKKEN

###### Een FTP-server registreren:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Toepassingsinstellingen] → [Instelling voor afdrukken vanaf de MFP(FTP)]. Er kunnen maximaal 20 FTP-servers worden geregistreerd.

## Bediening

1. #### Tik op de toets [Schijfbestand ophalen]

2. #### Tik op de toets [Selecteer afdrukbestand van FTP] in het actiescherm

3. #### Tik op de FTP-server waartoe u toegang wilt krijgen

   Bij sommige servers moet u mogelijk de gebruikersnaam en het wachtwoord invoeren.

4. #### Tik op het bestand dat u wilt afdrukken en tik vervolgens op de toets [Afdrukinstelling wijzigen] in het actiescherm

   - Wanneer u meerdere bestanden afdrukt, tikt u op de toetsen van de bestanden die u wilt afdrukken en vervolgens op de toets [Afdrukken] in het actiescherm.
   - De selectievakjes van de geselecteerde bestanden zijn ingeschakeld.
   - Het pictogram wordt weergegeven aan de linkerzijde van de toetsen van bestanden die kunnen worden afgedrukt.
   - Het pictogram wordt links van de toetsen van mappen op de FTP-server weergegeven. Tik op deze toets om een map of bestand in een map weer te geven.

   - Er kunnen in totaal 100 toetsen van bestanden en mappen worden weergegeven.
   - Tik op om een mapniveau omhoog te gaan.
   - Wanneer u een mapniveau omlaag gaat door op een maptoets te tikken, wordt weergegeven.
     Tik op deze toets om terug te keren naar het selectiescherm met bestands- of mapnaam.
   - Tik op de toets [Bestands- of mapnaam] om de volgorde van de op het scherm getoonde bestanden en mappen te wijzigen. Elke keer dat op de toets wordt getikt, wijzigt de volgorde tussen oplopend en aflopend.

5. #### Selecteer de afdrukvoorwaarden

   - Als u in stap 4 meerdere bestanden hebt geselecteerd, kunt u alleen het aantal afdrukken selecteren.
   - Als u in stap 4 een bestand hebt geselecteerd dat afdrukvoorwaarden bevat (PCL-, PS- of XPS-bestanden), worden de instellingen toegepast.
   Wanneer het selectievakje [Glanzend afdrukken] is ingeschakeld, wordt [Papiergebied] ingesteld op [Glanspapier] (doorvoerlade) en wordt [Resolutie] ingesteld op [600 dpi (hoge kwaliteit)].

6. #### Tik op de toets [Start]

   Het afdrukken begint zodra het geselecteerde bestand is gedownload.

Terug naar begin