# INSTELLING VOOR AFDRUKKEN VANAF DE MFP (FTP)

## Instellingen voor afdrukken vanaf de MFP (FTP)

Via het bedieningspaneel van het apparaat hebt u toegang tot de FTP-server en kunt u servergegevens selecteren om af te drukken.

### Een FTP-server toevoegen of bewerken

Wanneer u op de toets [Toevoegen] tikt, wordt het registratiescherm voor FTP-servers weergegeven. Er kunnen maximaal 20 netwerkmappen worden geregistreerd.
Als u op de naam van een FTP-server tikt, wordt het registratiescherm voor die FTP-server weergegeven. U kunt de FTP-server nu bewerken.

###### Lijst met instellingsitems

Item | Beschrijving
--- | ---
Naam | Voer een naam in voor weergave op het bedieningspaneel van het apparaat.
FTP-server | Voer de hostnaam of het IP-adres van de FTP-server in.
Directory | Voer de bestemmingsdirectory van de FTP-bestandsserver in.
Gebruikersauthenticatie inschakelen | Hiermee schakelt u gebruikersauthenticatie in. De gebruikersnaam en het wachtwoord moeten worden ingevoerd.
Gebruikersnaam | Voer de gebruikersnaam in voor aanmelding bij de FTP-bestandsserver.
Wachtwoord | Voer het vereiste wachtwoord in voor aanmelding bij de FTP-bestandsserver. U kunt het wachtwoord wijzigen door [Wachtwoord wijzigen] in te stellen op en het nieuwe wachtwoord in het tekstvak in te voeren.
SSL inschakelen | Hiermee schakelt u de communicatie met SSL-versleuteling in.

### Een FTP-server verwijderen

U kunt een geselecteerd FTP-server verwijderen door het selectievakje links van de naam van de FTP-server in te stellen op en op de toets [Wissen] te tikken.
Terug naar begin