# DE UITVOERLADE WIJZIGEN

## Overzicht

De uitvoerlade wordt automatisch geselecteerd op basis van de ingestelde uitvoerfunctie. Als echter Z-vouw, Enkele vouw of Perforeren is geselecteerd, kunt u de middelste of staffellade selecteren als uitvoerlade.
Tik op de toets [Staffellade] of [Middelste lade] in 'Uitvoerlade' en selecteer de gewenste uitvoerlade.

###### Relatie tussen uitvoerfunctie en uitvoerlade

Er wordt automatisch een uitvoerlade geselecteerd op de hieronder aangegeven wijze op basis van de door u ingestelde uitvoerfunctie. Afhankelijk van de uitvoerfunctie waarvan de selectie oorspronkelijk ongedaan is gemaakt, kan deze functie ongedaan worden gemaakt als u op de toets [Middelste lade] of [Staffellade] tikt om van uitvoerlade te veranderen.
Als u bijvoorbeeld op de toets [Middelste Lade] of [Staffellade] tikt wanneer 'Zadelsteek' is geselecteerd wordt de instelling voor 'Zadelsteek' geannuleerd.

Uitvoerfunctie | Afleveren in
--- | ---
Nieten | Staffellade (A) |
Z-vouw/Enkele vouw/Perforatie | Staffellade (A) of Middelste lade (B)
Zadelsteek/Zadelvouw | Zadelsteeklade (C)
Lettervouw/Accordeonvouw/Dubbele vouw | Lade vouweenheid (D)

Terug naar begin