# KLEURINSTELLINGEN AFSTEMMEN OP HET AFBEELDINGSTYPE

## Overzicht

De printerdriver biedt diverse standaardkleurinstellingen voor verschillende toepassingen. Hierdoor kunt u afdrukken met de meest geschikte kleurinstellingen voor het type kleurenafbeelding.
Geavanceerde kleurinstellingen, zoals de kleurbeheerinstellingen, zijn ook beschikbaar voor complexere afdrukken van kleurenafbeeldingen.

###### Typen instellingen voor kleurbeheer

Windows ICM*1: | Kleurbeheermethode in een Windows-omgeving
ColourSync: | Kleurbeheermethode in een Macintosh-omgeving
Bronprofiel: | Selecteer een bronkleurprofiel voor kleuraanpassing.
Omzettingsdoel: | Met de onderstaande selecties kan de verwerking van kleurenafbeeldingen worden aangepast volgens specifieke voorkeuren. (Methode voor kleuraanpassing: methode om RGB-kleuren op het scherm enz. om te zetten in CMYK-kleuren op de printer)
Uitvoerprofiel: | Hiermee selecteert u een kleurprofiel voor de af te drukken afbeelding.
CMYK-correctie*2: | Hiermee corrigeert u de afbeelding om een optimaal afdrukresultaat te verkrijgen bij het afdrukken van een CMYK-afbeelding.
Neutraal grijs: | Selecteer een maakmethode voor neutraal grijs.
Zuiver-zwartafdruk: | Selecteer of u gebieden met zwarte gegevens alleen met zwarte toner wil afdrukken.
Vastzetten: | Selecteer of u wil voorkomen dat een void-gebied wordt gegenereerd rond de rand van kleuren.
Zwarte overdruk*3: | Voorkomt dat de omtrek van zwarte tekst wit wordt.
Aangepast CMYK-simulatieprofiel*3: | Hiermee worden de kleuren aangepast om het afdrukken met de verwerkingskleuren die worden gebruikt door afdrukpersen te simuleren.
Simulatieprofiel*3: | Selecteer de proceskleuren.

*1 Kan niet worden geselecteerd bij gebruik van de PS-printerdriver in Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012.
*2 Kan alleen bij gebruik van de PCL6-printerdriver worden gebruikt.
*3 Kan alleen worden gebruikt met de PS-printerdriver (Windows/Macintosh).

## Bediening

### Windows

1. #### Klik op het tabblad [Kleurprofiel] en selecteer [Afbeeldingstype]

   Standaard: gegevens met tekst, foto's, afbeeldingen, enzovoort
   Grafische beelden: gegevens met veel tekeningen of illustraties
   Foto: fotogegevens of gegevens waarbij foto's worden gebruikt
   CAD: gegevens van ontwerptekeningen
   Scannen: gegevens die door een scanner zijn gescand
   Colorimetrisch: gegevens die in de kleuren die zichtbaar zijn op het scherm moeten worden afgedrukt
   Aangepast: gegevens die met speciale instellingen moeten worden afgedrukt

2. #### Geef de instellingen op

   Stel in stap 1 het 'Afbeeldingstype' in op [Aangepast] om het kleurbeheer te configureren met Windows OS ICM. Stel vervolgens het selectievakje [Windows ICM] in op .
   Als u 'Bronprofiel' en andere gedetailleerde kleurbeheeropdrachten wil configureren, selecteert u de gewenste instellingen in de menu's.
   Windows ICM kan niet worden geselecteerd bij gebruik van de PS-printerdriver in Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012.

### Macintosh

1. #### Selecteer [Kleur]

2. #### Geef de instelling "Neutraal grijs", "Zuiver-zwartafdruk" of "Zwarte overdruk" op

3. #### Selecteer [Kleurprofiel]

4. #### Selecteer [Afbeeldingtype]

   Stel het selectievakje [ColorSync] in op om de kleurbeheerfunctie van Mac OS te gebruiken in Mac OS 10.4. In dit geval kunt u 'Afbeeldingstype' niet selecteren.

5. #### Geef de instellingen op

   U configureert kleurbeheerinstellingen door de gewenste instellingen te selecteren in de menu's. Om "CMYK-simulatie" op te geven, stelt u het selectievakje [CMYK-simulatie] in op en selecteert u vervolgens de gewenste instelling.

Terug naar begin