# BITMAPGEGEVENS COMPRIMEREN VOORDAT ZE NAAR DE MACHINE WORDEN VERZONDEN

## Overzicht

Bitmapafbeeldingsgegevens die in de afdrukopdracht zitten, kunnen worden gecomprimeerd aan de hand van de functie voor bitmapcompressie die op taalniveau wordt ondersteund door Postscript en PCL6.
Door bitmapafbeeldingsgegevens te comprimeren in de indeling JPEG, RLE of Delta Row*1 kunnen opdrachtgegevens van het printerstuurprogramma worden gereduceerd om de algemene doorvoer te verbeteren.
Het compressieniveau kan worden ingesteld op "Geen", "Zeer hoge kwaliteit", "Hoge kwaliteit", "Gemiddelde kwaliteit" of "Concept".
*1 Wanneer PostScript wordt gebruikt, wordt alleen JPEG ondersteund.

- Deze functie is beschikbaar in een Windows-omgeving.
- Printerstuurprogramma PCL6 of PS kunnen deze functie gebruiken.

## Bediening

### Windows

1. #### Klik op het tabblad [Geavanceerd]

2. #### Stel het compressieniveau in bij [Bitmapcompressie]

Terug naar begin