# DE KLEUR VAN EEN KOPIE AANPASSEN (KLEURBALANS)

## Overzicht

Met deze functie past u de kleur van een kleurenkopie aan.
Met deze functie worden alle kleuren (geel, cyaan, magenta en zwart) verdeeld in acht gradaties. U kunt de gemiddelde dichtheid van elke gradatie aanpassen. Alle acht gradaties kunnen eenmaal worden aangepast.
De kleurbalans moet worden opgegeven voordat het origineel wordt gescand.

###### De instelling van de standaardkleurbalans wijzigen:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Instellingen Kopieerfunctie] → [Kleur bijst.] → [Standaardinstelling Kleurbalans].

## Bediening

1. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Kleurbalans]

2. #### Tik op het tabblad voor de kleur die u wilt aanpassen

3. #### Tik op of schuif met de schuifregelaar om de kleurbalans aan te passen

   Als u acht schuifregelaars afzonderlijk wilt aanpassen, stelt u het selectievakje [Instellen in een batch] in op en schuift u met elke schuifregelaar.
   Tik zo nodig op het tabblad van elke kleur en herhaal deze stap.

   Instelling kleurbalans

   - U kunt de huidige kleurbalans terugzetten op de standaardinstelling
     door op de toets [Formaat Herstellen] te tikken.
   - U kunt de alle kleurbalansen terugzetten op de standaardinstelling
     door op de toets [Alles annuleren] te tikken. De standaardwaarden voor kleurbalans van alle acht gradaties worden hersteld.
     De standaardkleurbalans wordt ingesteld door in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Instellingen Kopieerfunctie] → [Kleur bijst.] → [Standaardinstelling Kleurbalans] te selecteren.

4. #### Plaats een origineel en tik op de toets [Voorbeeld]

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

5. #### Tik op de toets [Starten kleur] om te beginnen met kopiëren

   ###### Twee of meer sets kopieën maken:

   Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.

Terug naar begin