# SCANGEBIED

Gebruik voor het reinigen van dit onderdeel het glasreinigingsmiddel dat in de automatische documentinvoereenheid is opgeslagen. Breng de glasreiniger na gebruik weer op zijn plaats aan.

## Bediening

1. #### Open de automatische documentinvoereenheid en verwijder de glasreiniger

2. #### Maak de documentscangebieden van de glasplaat en de automatische documentinvoereenheid schoon met de glasreiniger

   Het ene scangebied maakt deel uit van de glasplaat en het andere bevindt zich binnen in de automatische documentinvoereenheid.

3. #### Open het scangebied van de automatische documentinvoereenheid

   Druk op de schakelaar om de vergrendeling los te maken.

4. #### Maak het scangebied in de automatische documentinvoereenheid schoon

5. #### Sluit de klep

6. #### Breng de glasreiniger weer op zijn plaats aan

Terug naar begin