# ELKE SET GESORTEEERDE KOPIEËN NIETEN

## Overzicht

Met deze functie wordt elke set gesorteerde kopieën geniet en naar de lade uitgevoerd (nietsorteerfunctie).

1 nietje in de achterkant | 1 nietje in de voorkant | 2 nietjes
--- | --- | ---

- U kunt de nietposities bekijken in 'HET KOPIEERVOORBEELD WEERGEVEN'.
- Een afwerkingseenheid of zadelsteek-afwerkingseenheid is vereist om de nietsorteerfunctie te gebruiken.

## Bediening

1. #### Tik op de toets [Uitvoer]

2. #### Tik op het tabblad [Nieten] en tik op de toets voor de nietpositie

   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .

   - Wanneer u het selectievakje Staffel instelt op , kunt u de gesorteerde kopieën uitvoeren terwijl deze per set worden verschoven. U kunt eenvoudig elke set uit de uitvoerlade verwijderen.
   - Wanneer het aantal kopies 1 is voor het kopiëren, wordt de nietinstelling automatisch geannuleerd voor die taak. Let op, de nietinstelling blijft ingeschakeld.
   - Als het aantal gescande originelen het aantal vellen overschrijdt dat kan worden geniet, wordt een bericht weergegeven. Tik op de toets [Doorgaan] of [Annuleren].
     [Doorgaan]: gaat door met sorteren zonder nieten.
     [Annuleren]: annuleert de instelling voor nietsorteren.

   ###### De nietfunctie annuleren:

   Tik nogmaals op de geselecteerde toets voor de nietpositie.

Terug naar begin